F&P Finish And Preservative

*Масло с добавлением воска для террас и деревянного сайдинга*

**Объем:** 1 Галлон - 3,78 литра (банка).

*Арт. 14396*



*Комплексная защита наружного дерева*

# Рекомендации по применению

# Тип древесины: используется на всех типах, включая обработанный лес, сосну, кедр, красное дерево, экзотические породы (махагон, тик и др. породы).

Если требуется нанести покрытие с профессиональным качеством, полезно знать важные подробности о подготовке поверхности, температурах и времени высыхания покрытия.

**Избегайте загрязнения поверхности пылью**

Перед нанесением покрытия поверхность следует тщательно очистить с помощью пылесоса. Осторожно удалите все следы наждачной бумаги с помощью ткани или жестких бумажных салфеток. При использовании покрытий на масляной основе ткань или салфетки следует пропитать уайт-спиритом. Если используется покрытие на водяной основе, то их необходимо смочить водой. В заключение протрите поверхность насухо салфетками или тканью.

**Прочие требования к поверхности**
Не наносите покрытия поверх воска, стеаратов, кремния, грязи, масел и жиров. Все поверхности, морилка, шпатлевка, грунтовка, герметики перед нанесением покрытия должны быть полностью сухими.

Для обеспечения равномерного блеска покрытия при засыхании продукт следует аккуратно, но тщательно размешивать перед и во время применения.

Аппликаторы и морильники
Большинство аппликаторов удобно применять на плоских поверхностях. Подушечки для морилки лучше использовать для обработки резьбы и пазов.

# Прежде чем наносить покрытие на уже окрашенную древесину важно определить, будет ли старое покрытие препятствовать проникновению и адгезии нового материала. Чтобы провести тест, набрызгайте несколько горстей воды на некоторые участки поверхности. Если поверхность быстро впитывает воду, можно наносить новое покрытие.

*Подготовка поверхности*. Перед нанесением защитного покрытия *на новое, предварительно не окрашенное дерево* убедитесь, что на нем нет барьерного воскового слоя и что оно достаточно просушено. Для этого должно пройти минимум 30 дней с момента настила деревянной поверхности. Также убедитесь, что прошло минимум 24 часа после влажной очистки и с момента последней влажной уборки.

# Если вода стоит и не впитывается 10 мин, то следует сначала удалить барьерное покрытие.

**Нанесение**

Наружные работы

* Убедитесь в том, что все швы, трещины и торцевые дефекты заделаны должным образом.

Площадь укрытия напрямую зависит от типа и состояния древесины, а также способа нанесения.

***Нанесение* / Инструкция**

Наносить кистью, аппликатором или при помощи краскопульта при температуре выше 10ºС и за 24 часа до возможного дождя для обеспечения полного высыхания.

Тщательно перемешать содержимое банки, не трясти. Наносить в **1 слой** *на полы* и **2 слоя** на вертикальные поверхности «мокрым по мокрому» с выдержкой по времени между слоями не более 5 часов.

**После нанесения пропитки через 15-20 мин протереть поверхность ветошью которая не оставляет ворсу.**

Время высыхания

- 24-48часов до использования в зависимости от температуры

- 72 часа до интенсивного использования и установки мебели.

(При температуре, ниже 21ºС, время высыхания увеличивается)

Расход: 30 - 35 м2/ 1Галлон / 3,78л. На второй слой потребуется в 2 раза меньший .

**Площадь укрытия напрямую зависит от типа и состояния древесины, а также способа нанесения.**

Срок хранения 7 лет. От -35 до +35 С °