|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Блоки бетонные  фбс на цементном вяжущем: сплошные М 100 | объемом 0,3 до 0,5 м3 | 3,938 м3 |
| Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные с вырезом М 100, | объемом 0,5 м3 и более | 17,376 м3 |
| Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями | диаметром: 1000 мм, класс прочности труб - первый на 1,5 Мпа | 19,74 м |
| Трубы железобетонные безнапорные: ТБ50.50-2 /бетон В25 (М350) W4 | объем 0,58 м3, | 38 шт |
| Трубы железобетонные безнапорные: ТБ60.50-2 /бетон В25 (М350) W4 | объем 0,68 м3, расход арматуры 40,69 кг/ (ГОСТ 6482-88) | 9 шт |
| Трубы железобетонные безнапорные: ТБ80.50-2 /бетон В25 (М350) W4 | объем 1,2 м3, расход арматуры 72,86 кг/ (ГОСТ 6482-88) | 39 шт |
| Трубы железобетонные безнапорные: Т120.50-2 /бетон В25 (М350) | объем 2,4 м3, расход арматуры 123кг/ (ГОСТ 6482-88) | 4 шт |
| Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные |  | 48,34 м3 |

Техник складского учета  
Шевцова Ирина  
Воронежский  
филиал  
ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России"  
тел. 8-930-412-24-93