| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** |
| --- | --- | --- |
| **Требуемый параметр** | **Количество (т)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Прокат листовой холоднокатаный** | ГОСТ 19904-90 |
| По виду проката: листы |
| Толщина 0,8 мм. Ширина 1250 мм. Длина 2500 мм.  | 0,988 |
| Толщина 1 мм. Ширина 1250 мм. Длина 2500 мм.  | 1,219 |
| Толщина 3 мм. Ширина 1250 мм. Длина 2500 мм.  | 2,222 |
| Точность изготовления по толщине нормальная – БТТочность изготовления по ширине нормальная – БШТочность изготовления по длине нормальная – БД С обрезной кромкой – ОНормальной плоскостности – ПН Холоднокатаный, термически обработанный (мягкий) – М4в Марка стали: 12Х18Н10Т Технические условия по ГОСТ 5582-75Листы не должны обладать склонностью стали к межкристаллитной коррозииХимический состав по ГОСТ 5632-72 | - |
| **Прокат листовой горячекатаный** | ГОСТ 19903-2015 |
| По виду проката: листы |
| Толщина: 4мм. Ширина 1500мм. Длина 6000мм. | 0,850 |
| Толщина: 5мм. Ширина 1500мм. Длина 6000мм. | 1,066 |
| Толщина: 6мм. Ширина 1500мм. Длина 6000мм. | 1,280 |
| Толщина: 8мм. Ширина 1500мм. Длина 6000мм. | 2,850 |
| Толщина: 10мм. Ширина 1500мм. Длина 6000мм. | 2,133 |
| Толщина: 12мм. Ширина 1500мм. Длина 6000мм. | 1,706 |
| Толщина: 16мм. Ширина 1500мм. Длина 6000мм. | 3,412 |
| С необрезной кромкой – НОНормальной точности – БНормальной плоскостности – ПНГорячекатаная, термически обработанная не травленая М5гМарка стали: 12Х18Н10ТТехнические условия по ГОСТ 7350-77Листы не должны обладать склонностью стали к межкристаллитной коррозииХимический состав по ГОСТ 5632-72 | - |