**Техническое задание**

**Поставка УАЗ 390945 - фермер 4х4 или эквивалент**

**Описание закупки, технические параметры, качественное описание Товара:**

**1. Общие требования к поставляемому товару**

 Поставляемый Товар должен быть новым (не восстановленным, не собранным из восстановленных частей, не бывшим в эксплуатации, не подвергавшимся ранее ремонту, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением).

 Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов и техническим условиям, содержать полный комплект документов на русском языке, требуемый для эксплуатации и государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

 При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в «Техническом задании».

При передаче товара Поставщик представляет Грузополучателю:

- ПТС, установленного образца;

- Счет – фактуру, оформленную на Грузополучателя;

- Товарную накладную и иные документы, необходимые для регистрации транспортного средства в ГИБДД.

- руководство по эксплуатации;

- сервисную книжку;

- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта) автомобиля.

Риск случайной гибели и (или) повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента доставки и передачи Товара Заказчику.

Гарантийный срок на Товар устанавливается и исчисляется в соответствии с требованиями завода-изготовителя и Поставщика, указывается в сервисной книжке и должен составлять 24 месяца или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром.

Пробег автомобиля – не более 200 км

Количество автомобилей – 1 единица (штук).

Срок доставки товара: будет определен при подготовке аукционной документации.

**2. Характеристики поставляемого товара**

|  |  |
| --- | --- |
| Год выпуска | Не ранее 2017 |
| Кабина | пятиместная, трех дверная |
| Колесная формула/ведущие колеса | Не менее 4\*4 |
| Количество мест | Не менее 5 |
| Колесная база, мм | Не менее 2550 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 200 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | Не менее 500 |
| Полная масса, кг | Не более 3070 |
| Грузоподъемность, кг | Не менее 1000 |
| Двигатель | Бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием. |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | Не менее 2,600 |
| Максимальная мощность, лс (кВт) | Не менее 110 (80) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Не менее 190 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 90 |
| Расход топлива при 80 км/ч, л/100км | Не более 13 |
| Емкость топливных баков, л | Не менее 50 |
| Коробка передач | Не менее 5-ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | Не менее 2-ступенчатой, механическая  |
| Тормозная система | Не менее двухконтурной, с вакуумным усилителем (передние дисковые, задние барабанные) |
| **Комплектация** |
| Платформа металлическая с тентом | Да |
| Штампованные колесные диски 16” | Не менее 16 дюймов |
| Ремни безопасности на сидениях по ходу движения | Да |
| Домкрат, балонный ключ | Да |
| Устройство гидроусилителя руля (ГУР) | Да |
| Шины | Не менее R16. Производство не ранее 2017 г. |
| Гарантийный период | Не менее 24 месяца или 80 000 км пробега, что наступит ранее |

**Механик Л.В. Василенко**

*тел.+79788343727*