**Представляем вашему вниманию Хомуты!!!**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хомут червячный оцинкованный и нержавеющий** | http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e4d720f778c4b5a1969d39307adaf797-24-144&n=21 | Хомут червячный DIN 3017, стальной оцинкованный.Применяется для плотного крепления шлангов, патрубков. |
| **Хомут червячный тип АВА** | http://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=be7a8e0c73b7a409b51167916e9274e5-62-144&n=21 | Цельноштампованный корпус замка,оптимальный шаг и угол резьбы а паре винт - лента это обеспечивает равномерное сжатие по всему диаметру. Применяется для крепления шлангов, патрубков в поливочных системах в автомобилестроении. |
| **Хомут силовой типа ROBUST** | http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1a90a736ba5230d80e9199b44a6e4d19-10-144&n=21 | Силовые хомуты применяются для армированных и толстостенных шлангов, гидро-пневмоприводов машин, дренажных насосов, горно-буровой техники и др. |
| **Хомут проволочный** | http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=c258424008a9a4403c260b4d3a0ba6c0-34-144&n=21 | Применяются для монтажа армированных шлангов в автомобилестроении, станкостроении, строительстве. Изготовлены из оцинкованной стали. |
| **Хомут РУББЕР** | http://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=3f71fe5b34f8de9d873a3be8f9937621-04-144&n=21 | Крепежные хомуты используются, прежде всего, для фиксирования труб, шлангов и кабелей. Резиновый профиль предотвращает передачу вибраций, предохраняет от царапин, а также используется в качестве изоляции. |
| **Скоба U-образная** | http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=b7c12a459954846e9d2380ec57536491-23-144&n=21 | Применяется для монтажа трубопроводов систем полива, пожаротушения, газопроводов к металлоконструкциям, кронштейнам. |
| **Хомут трубный** | http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=9419b857fadf9cec79625ad1a3b24ed0-122-144&n=21 | Хомут состоит из двух частей, соединённых винтами. Хомут имеет соединительную гайку с метрической резьбой, звукоизолирующую резиновую прокладку EPDM. Применяется при монтаже систем вентиляции, пожаротушения, трубопровод. |
| **Скоба металлическая ОДНОлапковая, ДВУХлапковая** | http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=0e1f222c3329c23c525f939ce086f6c7-115-144&n=21 | Для крепления кабельных линий, металлорукавов, трубопроводов.Ребро жёсткости существенно увеличивает допустимые нагрузки. |
| **Хомут стяжка нейлоновая, чёрная , белая** | ***i.jpg*** | Хомуты кабельные (стяжки пластиковые) применяются как один из наиболее быстрых, удобных и экономически выгодных способов бандажирования, крепления и маркировки проводов и кабелей при проведении электромонтажных работ.**Хомут пластиковый** обеспечивает прочную и надежную связку, облегчая монтаж и сокращая время работы. |