|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед.****руб.** | **Стоимость,****руб.** |
| 1 | Устройство дренажной системы софтрок (монтаж без учёта материалов) | м.п. | 201 |  |  |
| 2 | Установка смотрового колодца в отметку | шт. | 7 |  |  |
| 3 | Установка коллекторного колодца в 4 кольца в отметку (ж/б или аналог) | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Врезка в колодец | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Установка насоса с комплектующими | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Проект дренажной системы на основании топографической съёмки в автокаде в электронном виде и на А3 формате (входит в стоимость работ от 100 м.п.) | шт. | 1 |  |  |
| **ИТОГО по работам, руб.:** |  |
|  | **Наименование материалов** | **Ед.****изм.** | **Кол-****во** | **Цена за ед.****руб.** | **Стоимость,****руб.** |
| 1 | Дренажная труба Софтрок (3 м. упаковка с муфтой в комплекте) | м.п. | 201 |  |  |
| 2 | Колодец гофрированный, высотой, м.: 2,0; диаметром, мм.: 315/340; с дном и лючком | шт. | 7 |  |  |
| 3 | Кольцо железобетонное паз/гребень КС 10.9 d 1000 мм | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Кольцо железобетонное с днищем паз/гребень ДК-10.9 d 1000 мм | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Кольцо железобетонное с перекрытием под люк ПК-10.9 d 1000 мм | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Люк полимерно-композитный легкий 750х70 мм 1,5 т | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Труба ПНД ПЭ-100 для систем водоснабжения 32 мм | м.п. | 10 |  |  |
| 8 | Насос дренажный мощн. до 500 Вт | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Комплектующие к насосу (трос, анкер-крюк, кабель NYM 3х1,5 в гофре, розетка двойная уличная) | компл. | 1 |  |  |
| 10 | Песок намывной крупнозернистый (фр. 2 мм) | м3 | 40 |  |  |
| **ИТОГО по материалам, руб.** |  |
| **Транспортные расходы руб.** |  |
| **ИТОГО по предложению руб.** |  |

Наша компания нуждается в выполнении комплекса земляных работ по обустройству площадки по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ольгино

|  |  |
| --- | --- |
|  \*В эту стоимость входит: * Откопка траншей под дренаж от 0,7 до 1,5 м.
* Выставление уклона пол нивелир 3-5 мм на 1м.
* Укладка дренажной трубы 110мм.
* Обратная засыпка песком и грунтом до верха
 | \*\* В эту стоимость входит: * Откопка ямы под колодец в отметку.
* Установка колодца в отметку.
* Соединение с дренажными трубами.
* Обратная засыпка грунтом до верха.
 |

 \*\*\* Работы выполняются с гарантией по договору. Любые риски, связанные с техникой, материалами, рабочими инструментами и так далее несёт исполняющая компания.

\*\*\*\* После завершения земляных работ, грунт остается на участке Заказчика (на расстоянии не более 1 (одного) метра, от места проведения земляных работ). Если необходимо вывезти грунт, то данная услуга оплачивается отдельно или указывается отдельным пунктом в дополнительном соглашении к Договору.

\*\*\*\*\* Срок выполнения работ составит 5 (пять) дней.

\*\*\*\*\*\* Все сыпучие материалы сопровождаются паспортами с лабораторными заключениями и техническими характеристиками

\*\*\*\*\*\*\* Осушение участка на 100%-результат уже в первые 2 недели

Наша компания нуждается в выполнении комплекса земляных работ по обустройству площадки по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ольгино

**Обустройство парковки площадью 700 м2 с вывозом грунта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование работ** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб.** | **Стоимость,****руб.** |
| **1** | Земляные работы (визуальное выравнивание существующего грунта, укладка геотекстиля, отсыпка песком и щебнем с послойной утрамбовкой на высоту не более 40 см от поверхности земли) | м2 | 700 |  |  |
|  | **ИТОГО по работам:** |  |
|  | **Наименование материалов** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб.** | **Стоимость,****руб.** |
| **1** | Песок карьерный чистый (фр. до 2 мм) | м3 | 240 |  |  |
| **2** | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 200 |  |  |
| **3** | Геотекстиль пл. 300 гр/м2 | м2 | 900 |  |  |
|  | **ИТОГО по материалам, руб. с НДС:** |  |
|  | **Транспортные расходы руб. с НДС:** |  |
|  | **Общая стоимость предложения руб. с НДС:** |  |
|  **Обустройство парковки площадью 240 м2** |
|  | **Наименование материалов** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб.** | **Стоимость,****руб.** |
| **1** | Труба гофрированная FD Pe 6м с раструбом SN8 Д460/400 | шт. | 7 |  |  |
| **2** | Геотекстиль пл. 200 гр/м2 | м2 | 300 |  |  |
| **3** | Песок карьерный чистый (фр. до 1 мм) | м3 | 240 |  |  |
| **4** | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 80 |  |  |
|  | **ИТОГО по материалам с доставками:** |  |
|  | **Наименование работ** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб.** | **Стоимость,****руб.** |
| **1** | Разбивка по осям | шт. | 1 |  |  |
| **2** | Земляные работы (профилировка канавы, укладка геотекстиля, песчаная подушка, укладка трубы, расклинцовка песком, засыпка песком и щебнем с послойной утрамбовкой) | м.п. | 240 |  |  |
|  | **ИТОГО по работам руб. с НДС:** |  |
|  | **Транспортные расходы руб. с НДС:** |  |
|  | **Общая стоимость предложения руб. с НДС:** |  |

\* Работы выполняются с гарантией по договору. Любые риски, связанные с техникой, материалами, рабочими инструментами и так далее несёт исполняющая компания.

\*\* Срок выполнения работ составит 9 (девять) дней.

\*\*\* Все сыпучие материалы сопровождаются паспортами с лабораторными заключениями и техническими характеристиками