**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка флагов

1. **Наименование предмета контракта**: поставка флагов

2. **Сроки поставки товара**: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

3. **Требования к количеству, техническим, функциональным характеристикам товара**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические и функциональные****характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Изображение** |
| 1 | Флаг России 2000х500 мм | Прямоугольное полотнище из трех равновеликих вертикальных полос: левой - белого, средней - синего и правой - красного цвета. Ткань: евросетка; полотно должно быть цельное, не сшиваемое. Состав 100 % полиэфир с поверхностной плотностью 118 г/кв.м.Способ нанесения: печать зеркальная на пробив.Крепление флага к флагштоку по согласованию с Заказчиком.Флаг должен быть устойчивым к выгоранию, выцветанию и усадке.Размер, мм: 2000х500  | шт. | 28 | i?id=471efdd02409c031a61a19700bc3d486-l&n=13 |
| 2 | Флаг ХМАО-Югра 2000х500 мм | Прямоугольное полотнище, разделённое по горизонтали на две равновеликие полосы (верхняя — сине-голубая, нижняя — зелёная), несущее внизу (по центру) сине-голубой полосы элемент белого цвета из герба Ханты-Мансийского автономного округа.Ткань: евросетка; полотно должно быть цельное, не сшиваемое. Состав 100 % полиэфир с поверхностной плотностью 118 г/кв.м.Способ нанесения: печать зеркальная на пробив.Крепление флага к флагштоку по согласованию с Заказчиком.Флаг должен быть устойчивым к выгоранию, выцветанию и усадке.Размер, мм: 2000х500  | шт. | 27 |  |
| 3 | Флаг алый 2000х500 мм | Прямоугольное полотнище алого цвета.Ткань: евросетка; полотно должно быть цельное, не сшиваемое. Состав 100 % полиэфир с поверхностной плотностью 118 г/кв.м.Способ нанесения: печать зеркальная на пробив.Крепление флага к флагштоку по согласованию с Заказчиком.Флаг должен быть устойчивым к выгоранию, выцветанию и усадке.Размер, мм: 2000х500 | шт. | 64 | Flag_of_Bahrain_(before_1820) |

 Флаги не подлежат обязательной сертификации (в соответствии с Перечнем, подготовленным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, на основании п.3 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 года № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии")

**5. Требования к качеству поставляемых товаров:**

5.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств).

5.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническому заданию и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию.

**6. Требования к упаковке товара.**

6.1. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара. Вся маркировка на упаковку каждого товара должна быть нанесена типографским способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

6.2. Упаковка Товара должна быть от завода-изготовителя, новой, не являться восстановленной или бывшей в употреблении, не иметь следов вскрытия, вмятин и порезов, повреждений и обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении.