|  |  |
| --- | --- |
| **Министерство здравоохранения Архангельской области**  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  **«Онежская центральная**  **районная больница»**  Пр. Ленина, д. 80, г. Онега,  Архангельской области, 164840  тел\факс (81839) 7-25-60  E-mail: [оnegacrb@atnet.ru](mailto:оnegacrb@atnet.ru)  <http://www.onegacrb.ru>  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_б/н\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Добрый день!

ГБУЗ Архангельской области «Онежская ЦРБ» планирует провести закупку спецодежды и обуви путем проведения электронного аукциона согласно прилагаемому техническому заданию.

Просим Вас прислать нам Ваше коммерческое предложение с указанием стоимости по каждой позиции для расчета начальной цены контракта.

Полученная информация будет являться конфиденциальной и не подлежит публикации на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) без Вашего согласия.

Коммерческое предложение просим направить по электронной почте: [onegacrb.kotirovka@yandex.ru](mailto:onegacrb.kotirovka@yandex.ru) или по факсу: (81839)-7-25-60.

Приложение: техническое задание.

С Уважением!

Главный врач

ГБУЗ Архангельской области

«Онежская ЦРБ» Борисова С.П.

Подолянчук Е.А.

(81839)71299

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Плащ влагозащитный с капюшоном   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 48-50 | 164 | 16 | | 50-52 | 176 | 10 | | штук | 26 |  |  |
| 2 | Костюм машиниста котельной   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 50-52 | 172 | 2 | | 50-52 | 176 | 2 | | штук | 4 |  |  |
| 3 | Костюм охранника   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 48-50 | 165 | 1 | | 48-50 | 176 | 1 | | 52-54 | 176 | 1 | | 54-56 | 186 | 1 | | штук | 4 |  |  |
| 4 | Костюм х/б мужской. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: смесовая, хлопок — 80 %, полиэфир — 20 %, водоотталкивающая пропитка. Варианты цвета: васильковый, зеленый.  Куртка на пуговицах, на притачном поясе с эластичной регулировкой. Воротник отложной. Рукава на манжете. Карманы: нагрудные с клапанами, нижние прорезные.  Брюки прямого силуэта на поясе с эластичной регулировкой. Карманы накладные полуобъемные.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 44-46 | 158-164 | 1 | | 48-50 | 164-170 | 1 | | 48-50 | 170-176 | 2 | | 60-62 | 182-188 | 1 | | 60-62 | 195 | 1 | | штук | 6 |  |  |
| 5 | Костюм на утепляющей прокладке мужской. Ткань покрытия смесовая, утеплитель: синтепон 300 г/кв.м. Куртка утепленная с манжетами на рукавах. Капюшон утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине. Центральная застёжка на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на кнопках. Регулировка по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки. Воротник стойка. Карманы: верхние на молнии, нижние на молнии с клапанами. Брюки на утепляющей прокладке мужские. Цвет: темно-синий с отделками разного цвета.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 44-46 | 158-164 | 1 | | 48-50 | 170-176 | 2 | | 48-50 | 176-178 | 1 | | 48-50 | 180-182 | 1 | | 50-52 | 170-176 | 2 | | 50-52 | 178-180 | 1 | | 50-52 | 182-184 | 1 | | 52-54 | 178-180 | 1 | | штук | 10 |  |  |
| 6 | Костюм х/б женский. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: смесовая, хлопок — 80 %, полиэфир — 20 %, водоотталкивающая пропитка. Варианты цвета: васильковый, зеленый.  Куртка на пуговицах, на притачном поясе с эластичной регулировкой. Воротник отложной. Рукава на манжете. Карманы: нагрудные с клапанами, нижние прорезные.  Брюки прямого силуэта на поясе с эластичной регулировкой. Карманы накладные полуобъемные.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 48-50 | 158-164 | 1 | | штук | 1 |  |  |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке женский. Ткань покрытия смесовая, утеплитель: синтепон 300 г/кв.м. Куртка утепленная с манжетами на рукавах. Капюшон утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине. Центральная застёжка на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на кнопках. Регулировка по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки. Воротник стойка. Карманы: верхние на молнии, нижнии на молнии с клапанами. Брюки на утепляющей прокладке мужские. Цвет: темно-синий с отделками разного цвета.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 48-50 | 158-164 | 1 | | штук | 1 |  |  |
| 8 | Комбинезон х/б женский. Центральная застёжка на молнии. Пояс с эластичной тесьмой. Регулировка бретелей. На коленях усилительные накладки. Карманы: многофункциональные объемные, накладные по боковым швам, накладные на задних половинках, для инструментов. Варианты цвета — синий или зеленый.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 48-50 | 158-164 | 1 | | штук | 1 |  |  |
| 9 | Комбинезон х/б мужской. Центральная застёжка на молнии. Пояс с эластичной тесьмой. Регулировка бретелей. На коленях усилительные накладки. Карманы: многофункциональные объемные, накладные по боковым швам, накладные на задних половинках, для инструментов. Варианты цвета — синий или зеленый.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 44-46 | 158-164 | 1 | | 48-50 | 158-164 | 1 | | 48-50 | 176-182 | 1 | | штук | 3 |  |  |
| 10 | Костюм брючный женский. Ткань смесовая, плотность не менее 130 г/м2, куртка удлиненная на молнии Брюки с поясом на резинке, цвет возможен в вариантах — коралловый, бирюзовый, вишневый, синий, сиреневый, фиолетовый, оливковый.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 44-46 | 164-170 | 3 | | 46-48 | 164-170 | 3 | | 54-56 | 164-170 | 3 | | штук | 9 |  |  |
| 11 | Халат женский (ткань смесовая, халат укороченный, не выше колена, с двумя нижними карманами, цвет — белый).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 52-54 | 164-170 | 3 | | штук | 3 |  |  |
| 12 | Халат женский (ткань смесовая, халат укороченный, не выше колена, с двумя нижними карманами, цвет — бирюзовый, вишневый, синий, сиреневый, фиолетовый).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 58-60 | 170-176 | 1 | | штук | 1 |  |  |
| 13 | Куртка утепленная с манжетами на рукавах. Капюшон утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине. Центральная застёжка на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на кнопках. Регулировка по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки. Воротник стойка. Карманы: верхние на молнии, нижние на молнии с клапанами.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 48-50 | 170-176 | 1 | | 60-62 | 182-188 | 1 | | штук | 2 |  |  |
| 14 | Полукомбинезон мужской. Центральная и боковая застёжка на молнии. Пояс с эластичной тесьмой. Регулировка бретелей. На коленях усилительные накладки. Карманы: многофункциональные объемные, накладные по боковым швам, накладные на задних половинках, для инструментов. Цвет — серый или синий.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 48-50 | 158-164 | 1 | | 48-50 | 170-176 | 1 | | штук | 2 |  |  |
| 15 | Рукавицы комбинированные. Свойства: защита от истирания и механического воздействия. Материал покрытия: ПВХ, точечное. Материал: двунитка суровая, хлопок 100 %. Цвет белый   |  |  | | --- | --- | | Размер 9,5 | 100 пар | | Размер 10 | 98 пар | | пара | 198 |  |  |
| 16 | Перчатки диэлектрические бесшовные. Защита от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной чистоты напряжением до 1000 В. Материал — латекс. Размер 9.   |  |  | | --- | --- | | Размер 9 | 2 пары | | пара | 2 |  |  |
| 17 | Колпак цвет — бирюзовый, вишневый, синий, сиреневый, фиолетовый, белый, ткань — бязь. | штук | 17 |  |  |
| 18 | Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор). Легкая полумаска с комбинированной защитой. Обеспечение защиты от пыли, туманов, комбинированных загрязнений, аэрозолей и органических паров. Имеет низкое сопротивление дыханию. Имеет носовой зажим и впитывающей пот прокладку. Условия эксплуатации -30 + 50 С. | штук | 24 |  |  |
| 19 | Очки защитные. Очки мягкие с плотно прилегающим козырьком для защиты от летящих вверх частиц. Оптический класс № 1. Материал линзы: ударопрочный поликарбонат. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. | штук | 8 |  |  |
| 20 | Перчатки трикотажные с полимерным покрытием. Материал хлопок с точечным ПВХ напылением одной стороны. Размер 10. | пара | 36 |  |  |
| 21 | Перчатки резиновые бытовые. Материал: натуральный каучук. Размер 8. | пара | 24 |  |  |
| 22 | Противогаз шланговый с естественной подачей воздуха | штук | 1 |  |  |
| 23 | Сапоги резиновые мужские ПВХ, цвет черный   |  |  | | --- | --- | | 39 | 1 | | 41 | 2 | | 42 | 2 | | 44 | 1 | | пара | 6 |  |  |
| 24 | Сапоги резиновые ПВХ с вставным утеплителем мужские, цвет черный   |  |  | | --- | --- | | 39 | 1 | | 42 | 1 | | пара | 2 |  |  |
| 25 | Сапоги резиновые женские ПВХ, цвет черный   |  |  | | --- | --- | | 36 | 1 | | 39 | 1 | | пара | 2 |  |  |
| 26 | Сапоги резиновые ПВХ с вставным утеплителем женские, цвет черный   |  |  | | --- | --- | | 39 | 1 | | пара | 1 |  |  |
| 27 | Ботинки кожаные мужские. Верх натуральная высококачественная кожа. Подкладка: текстильный материал с гигиеническими свойствами. Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/термополиуретан. Протектор с рифлением против скольжения. Цвет черный   |  |  | | --- | --- | | 39 | 1 | | 40 | 4 | | 41 | 4 | | 42 | 9 | | 43 | 10 | | 44 | 3 | | 45 | 2 | | пара | 33 |  |  |
| 28 | Ботинки кожаные женские. Верх натуральная высококачественная кожа. Подкладка: текстильный материал с гигиеническими свойствами. Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/термополиуретан. Протектор с рифлением против скольжения. Цвет черный   |  |  | | --- | --- | | 36 | 2 | | пара | 3 |  |  |
| 29 | Сапоги женские зимние кожаные. Верх – натуральная кожа, протектор с рифлением против скольжения, метод крепления - клеепрошивной   |  |  | | --- | --- | | 36 | 9 | | 37 | 11 | | 38 | 11 | | 39 | 7 | | 40 | 6 | | 41 | 5 | | 42 | 3 | | пара | 52 |  |  |
| 30 | Сабо женские (натуральная кожа) Варианты цветов: белый   |  |  | | --- | --- | | 35 | 6 | | 36 | 33 | | 37 | 46 | | 38 | 59 | | 39 | 31 | | 40 | 29 | | 41 | 7 | | пара | 211 |  |  |
| 31 | Сабо мужские (натуральная кожа) Варианты цветов: черный   |  |  | | --- | --- | | 40 | 3 | | 42 | 9 | | 43 | 1 | | 44 | 1 | | 45 | 3 | | пара | 17 |  |  |
| 32 | Валенки. Шерсть — 100 %.   |  |  | | --- | --- | | 30 | 1 | | пара | 1 |  |  |
| 33 | Отпугиватель собак. Характеристика: высокая мощность излучения и дальность действия. Ультрозвуковой поток не менее 120 дБ, сверхъяркие световые вспышки. Эффективность воздействия на агрессивное животное с расстояния до 10 метров. Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 °С. Гарантийный срок службы — 12 месяцев. Наличие элементов питания. Сертификат соответствия. | штук | 2 |  |  |