|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименования** | **Технические характеристики** | **Кол-во** |
| 1 | **генератор** | Тип электростанции бензиновая, Тип запуска ручной, Число фаз не более 1 (220 вольт), Объем двигателя не менее 210 куб. см, Число цилиндров не более 1, Число тактов 4, Тип охлаждения воздушное, Марка бензина АИ-92, Объем бака не менее 15 л, Активная мощность не менее 2.60 кВ,т, Максимальная мощность не менее 2.80 кВт, Сила тока не менее 11.3 А, Глушитель есть, Защита от перегрузок есть, Вольтметр есть, Число розеток 220 В не менее 2, Выход 12 В есть, не менее 1 розетки, Габариты (ШхВхГ) не более 600x450x442 мм, Вес не более 53 кг | 2 |
| 2 | **Спутниковый телефон** | Зона покрытия Глобальная, Дисплей Жидкокристаллический LCD экран с градациями серого. Индикация уровня сигнала, заряда батареи и громкости есть, Количество символов одновременно отображаемых на дисплее не менее 200,Встроенная громкая связь есть, Быстрый доступ к голосовой почте Iridium есть,  Двусторонний доступ к SMS-сервису и возможность отправки коротких e-mail сообщений есть, Предварительно программируемые международные коды доступа (00 или +) есть, Почтовый ящик для голосовых цифровых и текстовых сообщений Есть, Выбор сигнала вызова и сигналов оповещения Есть (8 вариантов),  Емкость записной книжки телефона 100 адресов с возможностью занесения нескольких телефонных номеров, e-mail адресов и заметок Емкость записной книжки SIM не менее 100 адресов, Информация о полученных пропущенных и исходящих вызовах есть, Скорость передачи данных (факс-модемная связь) бит/сек. не менее 2400,Возможность подключения к персональному компьютеру Есть, USB кабель, Встроенный E-mail клиент для текстовых сообщений Есть не более 160 символов, Настраиваемые пользователем счетчики для управления затратами есть,  Блокировка клавиатуры и PIN-код блокировки для дополнительной безопасности Есть, Батарея до 30 часов в режиме ожидания до 3,5 часов в режиме разговора, Размер мм. не более 140 х 60 х 27, Вес гр. не более 247 Класс прочности MIL-STD 810F Пыле и влаг защищённость, IP65 | 2 |
| 3 | **Навигатор** | Тип портативный, область применения универсальный, Поддержка ГЛОНАСС есть, Программное обеспечение Garmin, Количество путевых точек не менее 4000,Количество маршрутов не менее 200,Емкость путевого журнала не менее 10000 точек, Встроенная карта есть, Возможность загрузки карты местности есть, Функция расчета маршрута есть, Звуковая сигнализация есть, Путевой компьютер есть, Функция Track-Back есть, Тип экрана LCD-цветной, Диагональ экрана не менее 4 дюйм, Размер экрана не более 5.06x8.93 см, Разрешение экрана не менее 272x480 пикс., Сенсорный экран есть, Размер встроенной памяти не менее 4 Гб, Поддержка EGNO есть, Поддержка WAAS есть, Тип антенны внутренняя, Разъем для внешней антенны есть, Мультимедиа просмотр фото, Дополнительно барометр, магнитный компас, Элементы питания собственный Li-Ion время работы не менее 16ч. Подключение внешнего источника питания (12 В) есть, Возможность зарядки аккумуляторов есть, Подключение USB, Поддержка стандарта NMEA 0183 есть, Слот Micro SD, Водонепроницаемый корпус есть, Комплектация аккумуляторный блок, USB-кабель, зарядное устройство переменного тока, руководство пользователя на диске, краткая инструкция, Габариты (ШхВхГ) не более 144x75x36 мм, вес не более 333г, Особенности ANT+, будильник, таймер, секундомер, календарь, калькулятор, календарь охоты/рыбалки, информация о солнце/луне, таблицы приливов, расчет площади, питание осуществляется от Li-Ion аккумулятора или от 3 элементов питания типа АА | 1 |
|  |  | Всего | 5 |

**1.2.** **Общие технические требования**

**1.2.2.** Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

**1.2.3.** Оборудование должно соответствовать требованиям:

- государственных стандартов РФ: ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

**1.2.4.** Срок гарантии на оборудование – не менее 18 месяцев с даты подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Покупателем (Заказчиком).

**1.2.5.** Комплект поставки: передача оборудования сопровождается передачей эксплуатационной документации (Инструкцией по эксплуатации) на русском языке.