**Поставка учебных магнитно-маркерных досок и стендов для формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Товар и количество** | **Характеристики** |
| 1. | Магнитно-маркерная доска "Дорожные правила пешехода" с комплектом тематических магнитов**50 штук**  | Предназначена для ознакомления детей дошкольного и школьного возраста с правилами безопасного поведения на дорогах и в пределах жилой зоны, для закрепления знаний об элементах дороги, развития внимания и умения оценивать дорожную обстановку. |
| Представляет собой информационную панель, на которой изображена демонстрационная схема дорожного движения участка города, включая проезжую часть, трамвайные пути, перекрестки, пешеходные переходы, остановочные площадки, объекты социальной инфраструктуры, с комментариями того, как необходимо правильно себя вести на дорогах. |
| Размер (ШхВ) не менее 1010 мм х 700 мм |
| **Основа:**  |
| поликарбонат толщиной не менее 6 мм |
| оцинкованный лист толщиной не менее 0,5 мм |
| **Профиль:** |
| пластиковый, окрашенный методом порошковой покраски |
| **Печать:** полноцветная с антибликовым покрытием |
| **В один комплект поставки должны входить:** |
| Тематические магниты в виде транспортных средств, пешеходов, велосипедистов и дорожных знаков для моделирования различных дорожных ситуацийНе менее 14 штук |
| Набор цветных маркеров для нанесения записей на доскуне менее 4 цвета |
| Очищающая жидкость для маркерных досок не менее 1 штуки |
| Крепежные и декоративные элементы- 1 комплект |
| Крепежный комплект должен содержать не менее 2 дюбель-гвоздя |
| Диаметр дюбель-гвоздя не менее 6 мм |
| Длина дюбель-гвоздя не менее 40 мм |
| 2. | Двухсторонняя магнитно-маркерная доска "Азбука дорожного движения" на разборной стойке**40 штук** | Предназначена для ознакомления детей дошкольного и школьного возраста с правилами безопасного поведения на дорогах и в пределах жилой зоны, для закрепления знаний об элементах дороги, развития внимания и умения оценивать действия пешеходов. |
| Представляет собой информационную панель на стойках, на лицевой стороне которой изображена "Азбука дорожного движения" представляющая собой демонстрационную схему дорожного движения участка города, включая проезжую часть, трамвайные пути, перекрестки, пешеходные переходы, остановочные площадки, а также объекты социальной инфраструктуры, на оборотной стороне которой изображены четырехсторонний перекресток и круговое движение. |
| Размер панели (ШхВ) не менее 1700 мм х 1000 мм |
| **Основа:** |
| поливинилхлорид толщиной не менее 5 мм |
| оцинкованный лист толщиной не менее 0,5 мм |
| **Профиль:** |
| П-образный алюминиевый обкладочный профиль окрашенный методом порошковой покраски |
| Толщина профиля не менее 12 мм |
| Ширина профиля не менее 15 мм |
| **Печать:** полноцветная с антибликовым покрытием  |
| **В один комплект поставки должны входить**: |
| Разборная стойка  |
| Набор цветных маркеров для нанесения записей на доскуне менее 4 цвета |
| Очищающая жидкость для маркерных досокне менее 1 штуки |
| 3. | Стенд "Безопасный путь в школу" с комплектом сменных карточек**48 штук** | Предназначен для ознакомления детей школьного возраста с правилами дорожного движения и безопасного поведения на дорогах и в пределах жилой зоны, закрепления знаний об элементах дороги, развития внимания и умения оценивать дорожную обстановку по пути из дома в школу и обратно |
| Представляет собой информационную панель, на которой изображена демонстрационная схема дорожного движения участка города, включая проезжую часть, трамвайные пути, перекрестки, пешеходные переходы, остановочные площадки, технические средства организации дорожного движения и объекты социальной инфраструктуры, который входит в маршрут школьника от дома до школы |
| На стенде должны быть размещены следующие рубрики: "Нарушения ПДД", "Наши кураторы ГИБДД", "Информация для родителей", "Внимание, конкурс!", "Схема микрорайона" |
| В нижней части стенда должны быть изображены основные дорожные знаки, которые могут встретиться учащемуся по пути из дома в школу, с номерами и наименованиями. |
| Размер (ДхШ) не менее 1800 х 1400 |
| **Основа:** панель МДФ толщиной не менее 4 мм |
| **Профиль:** |
| П-образный пластиковый обкладочный профиль белого цвета  |
| Толщина профиля не менее 4 мм |
| Ширина профиля не менее 10 мм |
| На стенде должно быть размещено 4-е "кармана" формата А4 и 1 "карман" формата А3. |
| Материал "Карманов"-поливинилхлорид , толщиной не менее 0,8 мм |
| **В один комплект поставки должны входить:** |
| Набор сменных карточек для моделирования различных дорожных ситуаций с помощью транспортных средств, дорожных знаков и других участников дорожного движения не менее 16 штук |
| Сменная карточка должна быть из глянцевой мелованной бумаги плотностью не менее 120 г/м2 |
| Крепежные и декоративные элементы- 1 комплект |
| Крепежный комплект должен содержать не менее 2 дюбель-гвоздя |
| Диаметр дюбель-гвоздя не менее 6 мм |
| Длина дюбель-гвоздя не менее 40 мм |