Диапазон: частот от 410 до 470 мгц.

Сертифицированные согласно ATEX.

Рабочий диапазон температур: от -25 до +54 Гарантировано работающих на расстоянии в радиусе 13 км.

В месте расположения (45.209155, 51.629958 координаты из google map)имеется мачта освещения высотой 16 метров (для антенны), находящейся в 50 метрах от серверного шкафа, в который можно разместить ретранслятор.

Необходима поставка оборудования + пуско-наладочные работы.