для верхнего привода винтового насоса ZL3-15, внешняя длина 1956 мм, ширина 16 мм, высота 14 мм, расчетная длина 1932 мм, внутренняя длина-1904 мм, материал из компаунд из хлоропрена, усиленный волокнами, кордшнур из полиэстера, эластомерными зубьями и подложкой с нейлоновым покрытием.