|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (30х30 мм) | *м2* | 387 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | *м2* | 4717 |