Подвесной Лодочный мотор:1.Мощность: 15л.с/11 кВт 2. Тип

двигателя: двухтактный 3. Высота транца мм: 381 4. Емкость

топливного бака, л:24 5.Трим: Ручной 6. Стандартный винт:

Алюминиевый 3\*9\*9 7. Передачи: F- N- R 8. Охлаждение:

Водяное 9. Система генератора: 6/76 (опция при ручном

стартере, стандарт при электростартере) 10. Система впуска:

Перекрестный впуск 11. Передаточное отношение: 2,0:1 12.

Диаметр Х ход поршня, мм:60\*46 13. Топливный бак: внешний

14. Зажигание: Разрядка конденсатора 15. Рабочий объем: 294

см3 16.Система выхлопа: через винт 17.Система управления:

Румпель 18. Запуск: Ручной 19.Максимальное число

об/мин:5000-6000 20.Число цилиндров:2 Вес кг: 41. Доставка до Атырау. Самую минимальную которую сможете дать.