Поставка строительных и отделочных материалов г.Смоленск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед.  изм. | Цена  за ед.  в руб.  (с учетом  НДС) | Количество | Срок поставки товара | Характеристики  Все материалы должны соответствовать ГОСТ |
|  |
| 1 | Штукатурка гипсовая | кг |  | 6240 | 13.04.2018 | ГОСТ 31377-2008 Масса сухой смеси в мешках – по 30 кг |
| 2 | Цемент М-500 Д20 | кг |  | 16350 | 13.04.2018 | ГОСТ 10178-85. Масса сухой смеси в мешках – по 25 кг |
| 3 | Шпаклевка гипсовая финишная | кг |  | 4829 | 13.04.2018 | ГОСТ 31387-2008 Масса сухой смеси в мешках – по 25 кг |
| 4 | Гипсокартон 2500\*1200\*12,5 | лист |  | 130 | 13.04.2018 | ГОСТ 6266-97 |
| 5 | Плитка керамическая для пола 30\*30 | м2 |  | 100 | 13.04.2018 | ГОСТ 6787-2001 класс абразивной стойкости не ниже IV, цвет согласовать с заказчиком |
| 6 | Краска водно-дисперсионная для стен и потолка | кг |  | 2745 | 13.04.2018 | ГОСТ 28196-89 по 45 кг, цвет согласовать с заказчиком. |
| 7 | Линолеум | м2 |  | 680 | 13.04.2018 | Общая толщина не менее 2,2 мм, толщина защитного слоя не менее 0,4 мм, ширина 1,5 м, ГОСТ 18108-2016, цвет согласовать с заказчиком |
| 8 | Стеклоизол | М2 |  | 1400 | 13.04.2018 | ГОСТ 2678-94 ХКП 3,5 мм в. слой 10 м стеклохолст |
| 9 | Клей плиточный | кг |  | 2000 | 13.04.2018 | ГОСТ Р 56387-2015 Масса сухой смеси в мешках – по 25 кг. |
| 10 | Эмаль ПФ-266 (желто-коричневая) | кг |  | 160 | 13.04.2018 | ГОСТ Р 51691-2008 для окраски металлических и деревянных изделий и объектов, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения. Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50°С до +60°С. Укрывистось высушенной пленки, г/м2 не более 60; по 20 кг |
| 11 | Грунтовка  Бетонконтакт | кг |  | 420 | 13.04.2018 | ГОСТ 33290-2015, ТУ 2316-045-45860602-2010 - по 14 кг. |
| 12 | Известь гидратная | кг |  | 900 | 13.04.2018 | ГОСТ 9179-77 - по 20 кг. |
| 13 | Фанера 10 мм 1525\*1525 | лист |  | 428 | 13.04.2018 | ГОСТ 3916.1-96;  Размер 1525\*1525, толщина10 мм, |
| 14 | ДВП 2440\*1220 мм | листов |  | 160 | 13.04.2018 | ГОСТ 4598-86 |
| 15 | Битум БН-90/10. | кг |  | 300 | 13.04.2018 | ГОСТ 6617-76 - по 25 кг |
| 16 | Блок Стеновой 200\*300\*600 мм | шт |  | 411 | 13.04.2018 | ГОСТ 19010-82 |
| 17 | Эмаль ПФ -115 (белая) | кг |  | 1940 | 13.04.2018 | ГОСТ 6465-76 для окраски металлических и деревянных изделий и объектов, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения. Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50°С до +60°С. Укрывистось высушенной пленки , г/м2 не более 60, по 20 кг. |
| 18 | Краска маслянная | кг |  | 180 | 13.04.2018 | МА-15 ГОСТ 10503-71 - по 20 кг |
| 19 | Обои под окраску (1х25 м) | М2 |  | 1125 | 13.04.2018 | ГОСТ Р 52805-2007 (1х25м, 45 рулонов) белизна не менее 70 % |
| 20 | Клей обойный | кг |  | 27 | 13.04.2018 | ГОСТ 6810-2002 – пачки по 500 гр |
| 21 | Краска водно-дисперсионная фасадная, влагостойкая | кг |  | 462 | 13.04.2018 | ГОСТ 52020-2003 - в тарах по 14 кг, цвет согласовать с заказчиком |