Техническая характеристика.

Предмет закупки: диаграмные диски

1. Оригинальные диаграмные диски предназначены для тахографов марки «Кинцле1318.27», «Veeder-Root 8400» и «Veeder-Root 2400».
2. Диаграмные диски (тахошайбы для тахографов), предел измерений — 125 км/час, в пачке 100 штук. Диск условно разделен на 4 секции: диаграмма скорости, диаграмма пути, диаграмма занятости, центральная область. Диски размечены с шагом 20 км/ч по шкале от 20 км/ч до максимального значения. Шкала времени за 24 часа разделена делениями по 5 минут и расположена на внешней стороне диска. Дублирующая шкала времени расположена между шкалами скорости и режимом занятости.

З. Диаграмный диск, на который записывается скорость, время работы экипажа, пробег, представляет из себя круглый бумажный диск со шкалой красного цвета и иллюстрационными данными со специальным восковым покрытием с одной стороны, верхний слой — это белый воск с нанесенной разметкой для записи и черный нижний слой. Перо самописца прочерчивает линию, снимая белое восковое покрытие, при этом остается нестираемый черный след. Нестираемый след на поверхности диаграмного диска оставляют точечные самописцы, которые управляются электронным оборудованием тахографа. В центре диска имеется грушеобразное отверстие, необходимое для правильного размещения диаграмного диска на оси электропривода. ”Грушевидное" отверстие на диске при правильно установленном времени обеспечивает возможность точной по времени фиксации диаграмного диска. На оборотной стороне диска нанесены знаки официального утверждения, в прямоугольниках которых проставлена буква «Е», за которой следует отличительный номер страны, перечень номеров официального утверждения тахографов и значение предельно допустимого скоростного режима 125 км/час. Кроме этого там расположена таблица режима труда и отдыха, и в центральном поле, находится место для записи смены транспортного средства за время работы. Таблица режимов труда и отдыха используется для ручной записи продолжительности режимов труда и отдыха водителя.

1. Рабочая сторона диаграмного диска должна быть со шкалой красного цвета или другого цвета, кроме черного.
2. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар является новым, не ранее 2018 года выпуска, без дефектов, является собственностью поставщика, свободен от претензий третьих лиц (приложить гарантийное письмо).
3. Поставщик обязан предоставить письмо-гарантию на поставляемый товар (гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев).
4. Потенциальным поставщикам необходимо предоставить (ФОТО )