**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Сроки: с 10.05.2018 по 30.07.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание пункта | Пояснение |
| 1. | Требования к качеству работ | Выполнить работы, предусмотренные условиями Контракта и приложениями к нему. |
| 2. | Требования к безопасности работ | Выполняемые работы и результат выполнения работ должны соответствовать нормативным требованиям по технике безопасности и охране труда, в том числе:  - ГОСТ 12.1.004-91 - Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.  - Выполняемые работы в части мероприятий по охране окружающей среды должны соответствовать СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. |
| 3. | Технические характеристики работ | Вид отходов: перерабатываемые отходы; не перерабатываемые (прочие) отходы. IV класса опасности.  Характеристики работ указаны в ведомости объемов работ. |
| 4. | Требования к результату | Качество работ, равно как и их результат, должно соответствовать требованиям Правил благоустройства территории городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных Постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404.  Результатом выполнения работ является поддержание чистоты прилегающей территории площади Куйбышева и прилегающей территории стадиона Самара-Арена для обеспечения права граждан на благоприятную экологическую среду обитания в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды и комфортного проживания населения городского округа Самара». |
| 5. | Прочие условия | - Работы должны выполняться с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.  - Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии.  - Подрядчик, в течение 5 (Пяти) дней после заключения Контракта, должен предоставить Заказчику:   * заверенную копию лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности на следующие виды работ:   Сбор отходов IV класса опасности;  Транспортирование отходов IV класса опасности;  Обработка отходов IV класса опасности.  Утилизация отходов IV класса опасности.   * информацию о лицах участвующих в проведении работ, предусмотренных условиями Контракта и соответствующих условиям данного контракта (профессиональная подготовка); * заверенную копию договора на захоронение отходов на специализированном полигоне ТБО; * информацию о специализированном автотранспорте, задействованном в проведении работ, предусмотренных условиями Контракта; * график производства работ по Контракту на бумажном и электронном носителях.   - Подрядчик должен еженедельно предоставлять Заказчику:   * информацию о количестве отходов (единица измерения – м3), переданных на полигон для захоронения; * информацию о количестве отходов (единица измерения – м3), переданных на мусороперерабатывающие предприятия;   -  Подрядчик должен ежедневно информировать Заказчика об объемах работ, выполненных за предыдущий день посредством факс, электронной почты или нарочно по форме, согласованной с Заказчиком.  - Перечень объектов (мест) для производства работ, предусмотренных условиями данного контракта, предоставляется Подрядчику Заказчиком в течение 3 (трех) дней после заключения Контракта. |

**Ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1.** | **Подбор отходов метровой зоны по периметру контейнеров** | **м2** | **62 968** |
| **2.** | **Сбор, вывоз и захоронение (сортировка) отходов, в т.ч.:** | **м3** | **31 791,36** |
| 2.1 | Помывка контейнера 1 раз в день | раз | 31 484 |
| 2.2 | Мешки полиэтиленовые (черные) для не сортируемых отходов (не менее 240 литров, 120х140(ширина/высота)) | шт. | 41 922 |
| 2.3 | Мешки полиэтиленовые (прозрачные) для сортируемых отходов (не менее 240 литров, 120х140(ширина/высота)) | шт. | 41 922 |
| **3.** | **Перевозка груза 1 класса с механизированной/ручной погрузкой, в т.ч.:** | **м3** | **31 791,36** |
| 3.1 | Транспортировка отходов на захоронение (спецтранспорт) до 30 км | м3 | 15 895,68 |
| 3.2 | \*Транспортировка отходов на сортировку (спецтранспорт) до 100 км | м3 | 15 895,68 |

**\***Стоимость вывоза отходов подлежащих сортировке на расстояние до 100 км должна быть сформирована с учетом реализации утильных фракций.