**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 Приобретение легкового автомобиля Hover H3 (комплектация COMFORT)

Объект закупки: легковой автомобиль Hover H3 (комплектация COMFORT) (или Эквивалент)

Год выпуска: не позднее 2018 год

Цвет: Серебро.

**1. Наименование товара: легковой автомобиль**

**2. Количество: 1 (одна) штука**

**3. Технические характеристики:**

**Общие характеристики:**

Колесная формула/ведущие колеса 4х4

Тип кузова: универсал

Количество дверей/мест 5/5

Габаритные размеры, мм

Длина/ширина/высота: 4650/1800/1745

Колесная База (мм): 2700

Колея передних/задних колес (мм):1515/1520

Дорожный просвет (мм) до переднего бампера: 310/ под картером двигателя: 240

Масса транспортного средства снаряженная/полная (кг) 1835/2215

Емкость топливного бака, л 70

Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км 8.7

**Двигатель**

Марка двигателя: Mitsubishi, 4G63S4T

Экологический класс: 5

Тип двигателя: четырехтактный, с турбонаддувом и интеркулером

Количество и расположение цилиндров: 4, рядное

Система газораспределения: DOHC (два верхних распредвала), 16 клапанов

Рекомендуемое топливо: бензин с октановым числом не менее 95

Рабочий объем, куб. см: 1997

Максимальный крутящий момент, об/мин: 2500-3000/2400-2800

Степень сжатия:9.3

Система управления: Delphi

Максимальная мощность, л.с./ об/мин: 150 (4200)

Максимальный крутящий момент, H·м/ об/мин: 250 (2400…4200)

**Подвеска**

Передняя: независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя: зависимая, со стабилизатором поперечной устойчивости

**Тормозные системы:**

Передние тормоза: Дисковые, вентилируемые

Задние тормоза: Дисковые, вентилируемые

**Шины:** 235/65 R17

**Трансмиссия:** Трансмиссия механическая, шестиступенчатая

передаточные числа(I / II / III / IV / V / VI / 3.X)

4.179 / 2.330 / 1.436 / 1.000 / 0.838 / 0.696 / 4.220 /

Главная передача: 4.1

Тип привода полный, 4х4

Раздаточная коробка: Borg Warner BW 47-60

Передаточные числа РК Высшее/низшее: 1.000/2.480

**Рулевое управление**

Рулевое управление реечный рулевой механизм с гидравлическим усилителем

**Шины:** Размерность 235/65R17

 Автомобиль выпуска не позднее 2018 года, новый, российского производства. Поставляемый товар должен отвечать требованиям»

 - ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

 - технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 720) (с изменениями от 10.09.2010г.).

 Вся необходимая документация должна быть на русском языке (или сопровождаться переводом на русский язык).

 Качество и безопасность поставляемого автотранспортного средства должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям, утвержденным на данный вид автотранспортного средства, в соответствии с действующим российским законодательством.