|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиетоваров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров | КодОКПД | характеристики |
| 1. | Мойка высокого давления  | шт. | 1 | 28.99.39.190 | Мойка высокого давления.Соответствие ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) ССБТ.Мощность не менее 5000 Вт.Рабочее давление на менее 180 бар.Расход воды не менее 780 л/ч. Напряжение сети 380 В.Вес не более 46 кг.Габариты не более Габариты (ВхШхД) (мм) 740 x 430 x 810.Наличие транспортировочных колес.Наличие ручки для переноски.Максимальная температура воды на входе не менее 400С. Наличие в комплекте: муфта байонер 250 бар, копье 600 мм с муфтой.Длинна шланга высокого давления не менее 10 м.Длинна электрического кабеля не менее 5 м. Наличие паспорта и руководства по эксплуатации (на русском языке). Гарантийный срок не менее 12 месяцев.  |