|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п.п.** | **Наименование объекта закупки** | **Описание объекта закупки** | **Единица измерения** | **Количество (объем) товаров (работ, услуг)** |
| 1 | Считыватель | RFID-считыватель. Одновременная работа в двух диапазонах 13,56 МГц и 125 кГц; Питание и выходной интерфейс – USB;Чтение идентификаторов: EM-Marine, HID ProxCard II, Mifare, Mifare Plus, Mifare-UL (чтение/запись), Temic (чтение/запись), Cotag (опционально);Наличие звуковой и световой индикации;Дальность чтения: не менее 4 см;Размеры: не более 110 x80 x25;Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах, производственных дефектов;Гарантия от производителя не менее 12 месяцев;Комплектация:- считыватель;- диск с драйверами для Windows x64/x86;- кабель USB не короче 1,8 м;- упаковка;Условия эксплуатации:- Диапазон температур при эксплуатации - от 5 до 40 °C. | шт. | 68 |