|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование объекта закупки** | **Описание объекта закупки** | **Единица измерения** | **Количество (объем) товаров (работ, услуг)** |
| 1 | Считыватель | RFID-считыватель. Одновременная работа в двух диапазонах 13,56 МГц и 125 кГц; Питание и выходной интерфейс – USB;  Чтение идентификаторов: EM-Marine, HID ProxCard II, Mifare, Mifare Plus, Mifare-UL (чтение/запись), Temic (чтение/запись), Cotag (опционально);  Наличие звуковой и световой индикации;  Дальность чтения: не менее 4 см;  Размеры: не более 110 x80 x25;  Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах, производственных дефектов;  Гарантия от производителя не менее 12 месяцев;  Комплектация:  - считыватель;  - диск с драйверами для Windows x64/x86;  - кабель USB не короче 1,8 м;  - упаковка;  Условия эксплуатации:  - Диапазон температур при эксплуатации - от 5 до 40 °C. | шт. | 68 |