**Техническое задание**

**на приобретение автобусов для оказания пассажирских перевозок**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение** |
| Количество автобусов, тип автобуса | 1, вахтовый автобус |
| Год выпуска  | Не ранее 2017 (в том числе все узлы и агрегаты новые не ранее 2017г.в.) |
| Колесная формула  | Не менее и не более 4х4 |
| Блокировки | Межколесная и межосевая |
| Двигатель  | Cummins ISB 6.7 или аналог |
| Рабочий объем двигателя, см3 | Не менее 5700 |
| Тип двигателя  | Рядный |
| Цилиндров в двигателе | Не менее 6 |
| Мощность двигателя л.с. | Не более 280 |
| Экологический класс  | Не менее ЕВРО 4 |
| Разрешенная максимальная масса, кг | Не менее 10 700  |
| Нагрузка на задний мост, кг | Не менее 5550 |
| Нагрузка на передний мост, кг  | Не более 5150 |
| Масса без нагрузки, кг | Не более 9 100 |
| КПП | ZF9 или аналог |
| Количество передач | Не более 9 |
| Топливные баки, шт. | Не менее 2 |
| Объем топливного бака, л. | Не менее 210 |
| Кабина | Кабина без капотного типа: расположенная над двигателем, двухместная, цельнометаллическая, оборудована системой вентиляции и отопления, со спальным местом. |
| Мест в салоне | Не менее 20 |
| Ремни сидений | 3-ех точечные |
| Багажные полки | В наличии |
| Заниженный центральный проход | В наличии |
| Отопители салона | Не менее 2-ух |
| Откидной столик | В наличии |
| Переговорное устройство | В наличии |
| Тахограф | В наличии |
| Устройство ЭРА-ГЛОНАСС | В наличии |
| Пробег автомобиля | Не более 1500 км. |

Вахтовый автобус является новым, без следов механических повреждений, готовым к регистрации в органах ГИБДД и Гостехнадзора.

Вахтовый автобус не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами, работой по его изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, изложенных в поставляемой вместе с документацией.

Вахтовый автобус является пригодным для использования в целях, определенных производителем, и соответствует требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН.

Вахтовый автобус поставляется в комплекте с технической документацией на русском языке, техническим паспортом и документами, удостоверяющими качество автомобиля.

Вахтовый автобус соответствует функциональным характеристикам, установленным производителем, техническим требованиям и стандартам.

**Срок поставки: в течение 7 дней с момента заключения контракта.**

**Место поставки:** Сахалинская область, склад Поставщика. Заказчик забирает

Год выпуска: не ранее 2017 г.

**Гарантия качества:**

Поставщик вместе с подлежащим к поставке вахтовым автобусом предоставляет гарантию на автомобиль. Срок действия гарантии равен сроку действия гарантии завода-производителя данного транспортного средства.

Срок действия предоставляемой гарантии составляет 24 месяца либо 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Срок гарантии начинается с момента подписания Акта-приема передачи транспортного средства.

Гарантийный ремонт осуществляется силами и средствами поставщика, за счет поставщика на весь период гарантийного срока.

Гарантия распространяется на все узлы, агрегаты и комплектующие изделия, кроме расходных материалов.