**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

к контрольно-измерительному

оборудованию

# Технические требования к металлоискателю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение | Соответствие. Ссылка на документацию |
| 2.1 | Назначение | Определение местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций (люки колодцев, задвижки, вентили и др.) |  |
| 2.2 | Рабочая частота | 100 кГц |  |
| 2.3 | Обнаружение предметов на глубине | До 1 м |  |
| 2.4 | Питание | от аккумулятора |  |
| 2.5 | Комплект поставки | Прибор – 1 шт.;  Инструкция – 1 шт.;  Аккумулятор – 1 шт.;  Блок питания 220В – 1 шт.;  Чехол – 1 шт. |  |

# 3. Закупаемое контрольно-измерительное оборудование

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1 | Металлоискатель | шт. | 14 |