|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Модуль ввода, для преобразования аналоговых сигналов, 16 канальный |
| Дополнительная характеристика |  |
| Количество | 52 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Южно-Казахстанская область, Созакский р-он, поселок Таукент, ЦАПБ |
| Условия поставки | DDP |

**Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Модуль вывода аналоговых сигналов разрешение 15 бит для цифро-аналогового преобразования внутренних цифровых величин контроллера и формирования его выходных аналоговых сигналов. К выходам модулей могут подключаться исполнительные устройства, управляемые унифицированными сигналами силы тока или напряжения. Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На их лицевых панелях расположены: - красный светодиод для индикации отказов и ошибок - разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной крышкой - паз на защитной крышке для установки этикетки с маркировкой внешних цепей Модули способны формировать запросы на прерывание для передачи диагностических сообщений. При необходимости от модуля может быть получена расширенная диагностическая информация