|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Панель управления, сенсорная |
| Дополнительная характеристика |  |
| Количество | 12 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Южно-Казахстанская область, Созакский р-он, поселок Таукент, ЦАПБ |
| Условия поставки | DDP |

**Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Панель управления сенсорная панель оператора предназначен для проведения системы человеко-машинного интерфейса и решения задач оперативного управления и мониторинга.

Панели могут использоваться с программируемыми контроллерами, цветной STN -дисплей (256 цветов), протокол, RS485-/RS422-/USB интерфейс, интерфейс для принтера

Диагональ экрана 5,7 in

Число цветов256

Тип цвета Цвета Разрешение (пикселей) - Горизонтальное разрешение 320 - Вертикальное разрешение240

- Разрешение (Ш x В в пикселях)320 x 240 Фоновая подсветка - СНО фоновой подсветки (при 25