|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Выключатель, автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В |
| Количество | 4 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Южно-Казахстанская область, Созакский р-он, поселок Таукент, ЦАПБ |
| Условия поставки | DDP |

**Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Автоматический выключатель с регулируемой термической защитой

 Категория оборудования: Автоматические выключатели

Сортировка: 4

Тип изделия: Автоматический выключатель

Способ монтажа: на Din, на панель

Отключающая способность, не менее кА: 36

Рабочее напряжение не менее 220/380

 Тип тока: переменный

Номинальный ток не менее А630

Номинальное напряжение не менее В 220/380

Базовая единица: шт

Ширина, не более мм 210

Высота, не более мм 268

 Масса не более кг 12,1

Количество клемм для подключения проводников не менее 6

 Глубина, не менее мм 103,5

Возможность подключения аксессуаров: Есть Объем не менее л 30,5

Частота тока не менее Гц 50

Тип расцепителя Электронный PR221DS-LS/I

Исполнение Стационарное

Наличие встроенной диф. защиты нет

Наличие измерительного блока нет

 Подключение кабеля Силовые выводы

Кратность отгрузки товара не менее 1

 Количество полюсов не менее 3