**ул. Адмирала Лазарева д. 39 к. 2\_В2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 1,4 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 18 |
| Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°С, Р=1,5МПа, диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 10 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм | шт. | 2 |
| КЗРАрма-пром Ду 25 Ру 16 25С997НЖ KV 1,6 | шт. | 2 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 6 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 6 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 6 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 32 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм | шт. | 2 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,7 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 7 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм | шт. | 7 |
| Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 4 |
| Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 4 |
| ЩУиА.Я 5111-3874 | шт. | 2 |
| ЩУиА-16-31(Автоматика)-комплект | шт. | 2 |

**ул. Адмирала Лазарева д. 40 к. 1\_В2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 1,6 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 18 |
| Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°С, Р=1,5МПа, диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 10 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм | шт. | 2 |
| КЗРАрма-пром Ду 15 Ру 16 25С997НЖ KV 1,6 | шт. | 2 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 2 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 32 мм | 10 шт. | 0,3 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 3 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм | шт. | 3 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,1 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 1 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм | шт. | 1 |
| Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 4 |
| Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 4 |
| ЩУиА.Я 5111-3874 | шт. | 2 |
| ЩУиА-16-31(Автоматика)-комплект | шт. | 2 |

**ул. Адмирала Лазарева д. 40 к. 2\_В4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 1,5 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 17 |
| Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°С, Р=1,5МПа, диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 10 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм | шт. | 2 |
| КЗРАрма-пром Ду 15 Ру 16 25С997НЖ KV 1,6 | шт. | 1 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Кран шаровой сталь Ду125 Ру16 фланцевый полнопроходной рукоятка | шт. | 2 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Кран шаровой стальной 11с67п Ду150 Ру16 фланцевый полнопроходной | шт. | 2 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 2 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,6 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 6 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 6 |

**ул. Адмирала Руднева д. 12 к. 1\_В2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 1,6 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм | 10 шт. | 1,5 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 33 |
| Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°С, Р=1,5МПа, диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 10 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм | шт. | 6 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм | шт. | 9 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм | шт. | 2 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 6 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 6 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 6 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 32 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм | шт. | 2 |
| Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 4 |
| Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 4 |
| ЩУиА.Я 5111-3874 | шт. | 2 |
| ЩУиА-16-31(Автоматика)-комплект | шт. | 2 |

**ул. Бартеньевская д. 49 к. 4\_В4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 1,4 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,8 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 22 |
| Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°С, Р=1,5МПа, диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 10 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм | шт. | 2 |
| КЗРАрма-пром Ду 25 Ру 16 25С997НЖ KV 1,6 | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм | шт. | 4 |
| Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Затворы дисковые, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, Р=1,6 (16) МПа (кгс/м2), Тмакс=130°С, привод ручной, диаметр 125 мм | шт. | 2 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 6 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 6 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 4 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 32 мм | 10 шт. | 0,7 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 7 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 7 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 32 мм | 10 шт. | 0,3 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 3 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм | шт. | 3 |
| Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 5 |
| Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 5 |
| ЩУиА.Я 5111-3874 | шт. | 2 |
| ЩУиА-16-31(Автоматика)-комплект | шт. | 3 |

**ул. Бартеньевская д. 57 к. 3\_В2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 1,9 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,6 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм | 10 шт. | 1 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 35 |
| Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°С, Р=1,5МПа, диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 10 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм | шт. | 8 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм | шт. | 6 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм | шт. | 3 |
| КЗРАрма-пром Ду 15 Ру 16 25С997НЖ KV 1,6 | шт. | 2 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 2 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 32 мм | 10 шт. | 0,3 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 3 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм | шт. | 3 |
| Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 4 |
| Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 4 |
| ЩУиА.Я 5111-3874 | шт. | 2 |
| ЩУиА-16-31(Автоматика)-комплект | шт. | 2 |

**ул. Руднева д. 16 к. 1 "А"\_В2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 1,5 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,3 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 20 |
| Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°С, Р=1,5МПа, диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 10 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм | шт. | 2 |
| КЗРАрма-пром Ду 15 Ру 16 25С997НЖ KV 1,6 | шт. | 1 |
| КЗРАрма-пром Ду 25 Ру 16 25С997НЖ KV 1,6 | шт. | 3 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 12 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 12 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 4 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 8 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 50 мм | 10 шт. | 1,6 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 16 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 16 |
| Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 4 |
| Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) | шт. | 4 |
| ЩУиА.Я 5111-3874 | шт. | 2 |
| ЩУиА-16-31(Автоматика)-комплект | шт. | 2 |

**ул. Руднева д. 16 к. 1 "Н"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,6 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 8 |
| Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°С, Р=1,5МПа, диаметр 15 мм | шт. | 2 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм | шт. | 2 |
| Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов: манометров | 100 шт. | 0,01 |
| Установка манометров с трехходовым краном | компл. | 1 |
| Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов: термометров | 100 шт. | 0,01 |
| Установка термометров в оправе прямых или угловых | компл. | 1 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 1 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 1 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 1 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,1 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 1 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 1 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,1 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 1 |
| Клапаны балансировочные автоматические латунные муфтовые, с импульсной трубкой и дренажным краном, тип ASV-P, Tmax=120°C, Pmax=1,6 МПа, пропускная способность 1,6 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,1 кПа, диаметр условного прохода 15 мм | шт. | 1 |
| Демонтаж радиатора массой до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |
| Установка конвекторов (без стоимости конвекторов) Водяной калорифер Тепломаш серия TW КЭВ-25Т3 W2 | 100 квт | 0,105 |
| Водяной калорифер Тепломаш серия TW КЭВ-25Т3 W2 | шт. | 1 |

**ул. Южнобутовская д. 52 к. 1\_В2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 1,4 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 16 |
| Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°С, Р=1,5МПа, диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 10 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм | шт. | 2 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 8 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 8 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 5 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 3 |

**ул. Южнобутовская д. 52 к. 2\_В2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм | 10 шт. | 1,4 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 18 |
| Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°С, Р=1,5МПа, диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 10 |
| Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм | шт. | 2 |
| Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 6 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 6 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 4 |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,5 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 5 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 5 |

**ул. Южнобутовская д. 88\_В2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 2 |
| Краны "Балломакс" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°С, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 2 |