Модуль вывода аналоговых сигналов разрешение 15 бит для цифро-аналогового преобразования внутренних

цифровых величин контроллера и формирования его выходных аналоговых сигналов.

К выходам модулей могут подключаться исполнительные устройства, управляемые унифицированными сигналами

силы тока или напряжения.

Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На их лицевых панелях расположены:

- красный светодиод для индикации отказов и ошибок

- разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной крышкой

- паз на защитной крышке для установки этикетки с маркировкой внешних цепей

Модули способны формировать запросы на прерывание для передачи диагностических сообщений. При

необходимости от модуля может быть получена расширенная диагностическая информация.