**Снегоход «БУРАН АДЕ» или аналог**

Количество, ед.: 2

**3.1.Основные технические характеристики снегохода:**

Модель: **«БУРАН АДЕ» или аналог**

**Технические характеристики снегохода:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Параметр**  |  **Величина**  |
|  Вместимость (число мест), чел  |  2  |
|  Сухая масса, кг, не более  |  310  |
|  Емкость основного топливного бака, л, не менее  |  28  |
|  Тип двигателя  |   2-тактный, бензиновый  |
|  Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.), не менее  |  25 (34)  |
|  Число цилиндров двигателя, их расположение  |  2, рядное  |
|  Охлаждение двигателя  |  Воздушное  |
|  Система топливоподачи двигателя  |  Карбюраторная  |
|  Зажигание двигателя  |  Бесконтактное   |
|  Система запуска двигателя  |  Электростартер и ручной стартер  |
|   Трансмиссия  |  Вариатор с реверсом и нейтральной передачами  |
|   Гусеница /лыжа  |  2 / 1  |
|  Передняя подвеска  |  эллиптическая рессора  |
|  Задняя подвеска  |  независимая пружинно-балансирная  |
|  Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа), мм, не менее  |  3685х380х17,5  |
|  Тормоз  |  механический, дисковый  |
|   Подогреваемые рукоятки руля и курка газа  |   Да  |
|   Ветровое стекло  |   Да  |
|   Спинка пассажира  |   Да  |
|   Грузовая площадка (багажник)  |   Да  |
|   Фаркоп  |   Да  |
|   Спидометр, одометр  |   Да  |
|   Фара  |   Галогеновая, 55/60  |
|   Фараискатель  |   Да  |
|   Электростартер  |   Да  |
|  Огнетушитель ОП-2, шт.  |  1  |
|  Аптечка водителя, шт.  |  1  |
|  Аварийный выключатель зажигания  |  Да  |
|  Тип задней фары светодиодная  |  Да  |
|  ЗИП: инструмент, запасные части и принадлежности в комплектации завода-изготовителя в соответствии с указанными в паспорте транспортного средства (Товара)  |  Да  |

**Условие поставки:**

Срок поставки: до 15.11.2018 г. (возможная досрочная поставка по согласованию).

Поставляемое транспортное средство должно сопровождаться паспортом самоходной машины, паспортами на поставляемое оборудование, иметь сертификат соответствия, документы для постановки на учет в органах Гостехнадзора и ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока гарантийного обслуживания, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев. Участник должен указать в заявке сроки и условия гарантийного обслуживания Товара, а также адреса станций его технического обслуживания, ближайшие к грузополучателю.

Поставляемое транспортное средство должно сопровождаться технической документацией по эксплуатации и обслуживанию на русском языке.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, пробег не должен превышать заводской испытательный пробег, после заводского испытательного пробега должен быть проведен весь требуемый комплекс регулировок механизмов;

Товар должен пройти предпродажную подготовку и иметь отметки в сервисных книжках о её проведении, при необходимости - пройти обслуживание за счет поставщика при условии, что доставка до покупателя (грузополучателя) снимает гарантийное обслуживание.

Окраска (согласно эскизам) должна быть проведена на заводе-изготовителе или сертифицированном сервисном центре. Поставщик перед корпоративным оформлением транспортного средства заранее должен представить и согласовать с грузополучателем дизайн-проект (расположение, размеры логотипов) по оформлению транспортного средства. В случае, если транспортное средство окрашено в корпоративный цвет ПАО «ФСК ЕЭС» не на конвейере завода-производителя и в случае изменения основного (заводского) цвета, поставщик предоставляет гарантию на лакокрасочные работы и на нанесенную корпоративную символику сроком не менее 3-х лет. Предварительные эскизы цветового оформления транспортного средства предоставляются Покупателю (грузополучателю) в электронном виде на согласование. Цвет: оранжевый (Pantone 1655, RAL 2004).

Затраты на осуществление доставки транспортного средства до места передачи уполномоченному представителю Покупателя (Грузополучателя) несет Поставщик за счет собственных средств, которые не компенсируются Покупателем.

Поставщик до поставки транспортного средства заранее должен согласовать с Грузополучателем оформление разделов ПСМ: «Наименование (Ф.И.О.) собственника», «Адрес», «Особые отметки».

Поставляемое транспортное средство должно:

- иметь отметку в ПСМ об уплате утилизационного сбора;

- иметь отметку в ПСМ об изменении цвета.