**Общие требования.**

Специализированные кабины должны уменьшать утечку речевой информации во время переговоров по телефонному аппарату.

 На внутренних стенах и потолке кабин должна быть выполнена акустическая отделка из поглощающих, рассеивающих и отражающих материалов. Кабины должны оснащаться дверным проемом с акустическим уплотнением по периметру, и устанавливаться на плавающее виброизолирующее основание.

Кабины должны иметь внутреннее оснащение:

- потолочный светильник с лампой накаливания и выключателем,

- розеточный блок электропитания 220В с заземлением,

- кабель-канал для телефонной линии,

- внутренняя полка для телефонного аппарата и документов.

Дверь должна быть оснащена самозакрывающимся замком и комплектом ключей не менее 4 шт.

Цвет кабины - белый. Покрытие кабины - металлическое. Стены кабины должны представлять собой панели из материалов с малой электромагнитной и акустической проводимостью. Механическая прочность должна обеспечиваться стальным каркасом.

Кабины должны представлять собой легко-возводимую конструкцию, их установка не должна требовать специального разрешения на перепланировку помещений и не являться объектом капитального строительства.

Поставщик должен поставить товар в упаковке, без видимых повреждений, позволяющей обеспечить сохранность товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

Для принятия оборудования в эксплуатацию необходимо проведение сборочных работ в местах установки кабин. Поставка оборудования оформляется подписанием товарной накладной ТОРГ-12.

1. **Технические характеристики товара**

|  |  |
| --- | --- |
| Технические и функциональные характеристики | Показатели |
| Шумоизоляция кабины по ГОСТ 31299-2005 (ИСО 11957:1996) в диапазоне частот 120-4000 Гц, не менее, дБ  | 25 |
| Габариты кабины внутренние Д х Шх В, мм:- не менее- не более | 900x900x19001400x1400x2200 |
| Габариты кабины внешние Д х Ш х В, мм:не более | 1500x1500x2600 |
| Масса кабины, не более, кг | 600 |

**Дополнительная информация:**

Межгосударственный стандарт «Шум машин. Определение звукоизоляции кабин» ГОСТ 31299-2005 (ИСО 11957:1996)

Требования к безопасности и качеству, техническим и функциональным характеристикам закупаемых товара и работ установлены в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Товар, подлежащий обязательной сертификации/ декларации должен поставляться с сертификатом/ декларацией соответствия.

Поставляемый товар должен иметь технические паспорта, техническую и эксплуатационную документацию и другие документы, удостоверяющие качество.

Поставляемый товар должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Техническое предложение должно содержать условия поставки всего товара.

Гарантийный срок эксплуатации всего товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня приемки в эксплуатацию и исчисляться с даты, подписания заказчиком товарной накладной ТОРГ-12.

Срок службы товара 5 лет.