Требуется шкаф сушильный ШСВ-40

Просьба высылать предложения: Цена + Стоимость доставки до Томска на электронную почту:

pla@tetz.ru

Описание:

Диапазон температуры , °С +50...+250 (350)

Точность поддержания температуры, °С ±2

Дискретность установки температуры, °С 0.1

Температурный контроллер ТРМ

Температурный датчик ДТС-015

Размер рабочей камеры (Ш\*В\*Г), мм 350\*300\*400

Объём рабочей камеры, л 40

Время выхода на режим не более, ч 1,5

Режим работы долговременный

Нормальные условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха, °С +20±10

относительная влажность воздуха, % 30-80

атмосферное давление, кПа 84-106

Напряжение питающей сети, В 220±22

Частота питающей сети, Гц 50±0.5

Напряжение питающей сети, Вт 850

Габаритные размеры (Ш\*В\*Г), мм 560\*640\*610

Масса прибора не более, кг 45

Средняя наработка на отказ не менее, ч 5000

Полный средний срок службы не менее, лет 10

Срок гарантийного обслуживания, мес\* 12

Наличие вентилятора есть

Полка, шт 1

Нагрузка на полку, кг 5