Требуется шкаф сушильный ШСВ-40

Просьба высылать предложения: Цена + Стоимость доставки до Томска на электронную почту:

pla@tetz.ru

Описание:

Диапазон температуры , °С +50...+250 (350)

 Точность поддержания температуры, °С ±2

 Дискретность установки температуры, °С 0.1

 Температурный контроллер ТРМ

 Температурный датчик ДТС-015

 Размер рабочей камеры (Ш\*В\*Г), мм 350\*300\*400

 Объём рабочей камеры, л 40

 Время выхода на режим не более, ч 1,5

 Режим работы долговременный

 Нормальные условия эксплуатации:

 температура окружающего воздуха, °С +20±10

 относительная влажность воздуха, % 30-80

 атмосферное давление, кПа 84-106

 Напряжение питающей сети, В 220±22

 Частота питающей сети, Гц 50±0.5

 Напряжение питающей сети, Вт 850

 Габаритные размеры (Ш\*В\*Г), мм 560\*640\*610

 Масса прибора не более, кг 45

 Средняя наработка на отказ не менее, ч 5000

 Полный средний срок службы не менее, лет 10

 Срок гарантийного обслуживания, мес\* 12

 Наличие вентилятора есть

Полка, шт 1

Нагрузка на полку, кг 5