Техническое задание

на поставку воздушных стальных баллонов с вентилем для дыхательных аппаратов на сжатом воздухе

1. Сведения о количественных и качественных характеристиках Товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| 1. | Воздушный стальной баллон с вентилем для дыхательных аппаратов на сжатом воздухеГод изготовления: не ранее 2018. | 1. Стальной баллон с вентилем должен быть предназначен для хранения и транспортирования сжатого воздуха:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Требуемое значение |
| Материал | сталь |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 29,4 (300) |
| Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 44,1 (450) |
| Вместимость, (л) | не менее 6,8 |
| Масса с вентилем, (кг) | не более 9,5 |
| Диаметр, мм | 140±1% |
| Длина, мм | 590±5 |
| Размер резьбы в горловине | W 19,2 |
| Рабочая среда | воздух |
| Допустимое количество циклов наполнения | не менее 12500 |

Баллон должен быть укомплектован запорным вентилем, сертифицированным для использования в составе дыхательных аппаратов АП «Омега» и указанным в сертификате соответствия ТР ПБ на аппарат.Баллон должен быть сертифицированы в составе используемых дыхательных аппаратов АП «Омега».Для защиты внутренней полости запорного вентиля, а также для защиты резьбы запорного вентиля от механических повреждений при транспортировке и хранении, запорный вентиль должен поставляться в комплекте с защитной резьбовой заглушкой.Периодичность освидетельствования не более 1 раза в 5 лет.Срок службы баллона не менее 25 лет.2. Требования к качеству Товара:Стальной баллон должен иметь сертификат соответствия ТР ТС 032/2013.Документы по п. 1 и 2 передаются Поставщиком Заказчику при поставке совместно с товаром.Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2018 года.3. Требования к упаковке, отгрузке поставляемого Товара: Поставляемый товар должен поставляться в индивидуальной невскрытой упаковке. Упаковка должна предохранять поставляемый товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида, при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения. Транспортирование и упаковка осуществляются в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации поставляемого товара.4. Гарантийный срок эксплуатации и хранения:- не менее 12 месяцев с даты поставки. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания товарной накладной.Указанные сроки действительны при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие, в состав которого входит баллон.Гарантийные обязательства Поставщика исчисляются с момента передачи Товара Заказчику.Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара. | 12 |