Характеристики гофролиста:

1. Трехслойный гофрокартон;

2. Профиль гофрокартона - С;

3. Минимальная плотность Т-22 - 380 гр/м кв.(суммарно для 3-слоев)

4. Минимальная плотность Т-24 - 490 гр/м кв.(суммарно для 3-слоев)

5. Сырье картона - целлюлоза.