|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (модель) | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Кусторез бензиновый | шт. | 11 |

**Описание**

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | не менее 2,1/2,9 (при 9000 об/мин. (согласно ISO8893)) |
| Объем двигателя (куб/см) | не менее 44,3 |
| Тип двигателя | бензиновый, двухтактный, с повышенным ресурсом |
| Приводной вал | жесткий |
| Режущий элемент | пильный диск (диаметр наруж. 225мм, внутр. 20мм), триммерная косильная головка |
| Максимальная скорость частоты вращения двигателя (об/мин) | на холостом ходу не менее 2800 об/мин., максимальные рабочие обороты 12500 об/мин. |
| Емкость топливного бака (л) | не менее 0,67 |
| Класс косилки | профессиональная |
| Вид штанги | прямой, неразборный |
| Тип ручки | двуручная мультифункциональная (велосипедная) |
| Уровень звуковой мощности (дБ(А))  (с металлическим косильным инструментом) (согласно ISO7917) | не более 99 |
| Антивибрационная система | наличие |
| Стартер вынесенный | наличие |
| Воздушный фильтр | наличие |
| Защитный кожух рабочего органа | наличие |
| Система легкого автоматического запуска, декомпрессионного клапана | наличие |
| Управление косилкой – рычаг газа, кнопка зажигания на ручке | наличие |
| Общая длина (без режущего инструмента) | не более 1635мм |
| Вес (без топлива и режущего инструмента и защиты | не более 8,1кг |

Доставка в город Пермь. Заявка актуальна до 4.11