СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Поставка информационных уличных стендов для района Раменки города Москвы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/ п/п** | **Наименование** | **Требования к товару** | **Един-ица измере-ния** | **Количество** |
| 1. | Уличный информационный стенд с козырьком | Вид – отдельно стоящий односторонний.Габаритные размеры: не менее 1200х2750ммРазмер «рабочего» поля: не менее 960х1160ммГабаритный размер козырька стенда: не менее 220х100мм, со сторонами не менее 120мм и 180мм. Выполнен из того же материала, что и облицовка.Расстояние от основного каркаса до верхний точки козырька – не менее 4-х см.Основа - металлокаркас из стальной профильной трубы сечением 50х50х2,5мм.Окраска металлокаркаса – полимерно-порошковая, цвет – зеленый.Информационное поле – трехслойный композитный материал с алюминиевыми лицевыми поверхностями соответствующего цвета - зеленый.Лицевая часть (дверцы) из антивандального поликарбоната 3мм.Крепление к металлокаркасу – на вытяжные заклепки.Задняя стенка – цвет зеленый.Рекламное поле: Карманы акрил - 3мм, скотч, А4 – 9 шт., А3 – 3 шт., оклейка пленкойНадпись – «ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЫ РАЙОНА РАМЕНКИ» и изображения гербов - Правительства Москвы и района Раменки выполнена полноцветной прямой уф печатью. Разрешение печати - не менее 720 dpi, размер – 150х1160мм. Фон – зеленый, буквы – золото. Шрифт – Arial.Крепление – опоры стенда заглубляются и бетонируются в грунт на глубину не менее 700мм, в соответствие с расчетами на ветровую устойчивость в г. Москве. | шт. | 70 |