|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | Источник бесперебойного питания APC by Schneider Electric Smart-UPS Online SRT3000RMXLI | Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц (1-фазное входное напряжение)  Выходная мощность 3000 ВА / 2700 Вт  4 мин работы при полной нагрузке  11.8 мин работы при половинной нагрузке  Форма выходного сигнала - синусоида  Выходных разъемов: 10  Разъемов с питанием от батареи: 10  Возможность установки в стойку, высота 2 U  Интерфейсы: USB, Ethernet 10/100  Время зарядки 3 ч  Масса, не более 32 кг  Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), не более 88 × 432 × 635 мм. |
| 2 | Источник бесперебойного питания APC by Schneider Electric Smart-UPS Online SRT5KRMXLI | Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц (1-фазное входное напряжение)  Выходная мощность 5000 ВА / 4500 Вт  4 мин работы при полной нагрузке  11.8 мин работы при половинной нагрузке  Форма выходного сигнала - синусоида  Выходных разъемов: 10  Разъемов с питанием от батареи: 10  Возможность установки в стойку, высота 3 U  Интерфейсы: USB, Ethernet 10/100  Время зарядки 3 ч  Масса, не более 55 кг  Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), не более 130 × 432 × 719 мм. |