|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | Источник бесперебойного питания APC by Schneider Electric Smart-UPS Online SRT3000RMXLI | Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц (1-фазное входное напряжение)Выходная мощность 3000 ВА / 2700 Вт4 мин работы при полной нагрузке11.8 мин работы при половинной нагрузкеФорма выходного сигнала - синусоидаВыходных разъемов: 10Разъемов с питанием от батареи: 10Возможность установки в стойку, высота 2 UИнтерфейсы: USB, Ethernet 10/100Время зарядки 3 ч Масса, не более 32 кгГабаритные размеры (ширина × высота × глубина), не более 88 × 432 × 635 мм. |
| 2 | Источник бесперебойного питания APC by Schneider Electric Smart-UPS Online SRT5KRMXLI | Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц (1-фазное входное напряжение)Выходная мощность 5000 ВА / 4500 Вт4 мин работы при полной нагрузке11.8 мин работы при половинной нагрузкеФорма выходного сигнала - синусоидаВыходных разъемов: 10Разъемов с питанием от батареи: 10Возможность установки в стойку, высота 3 UИнтерфейсы: USB, Ethernet 10/100Время зарядки 3 ч Масса, не более 55 кгГабаритные размеры (ширина × высота × глубина), не более 130 × 432 × 719 мм. |