Пучок (секция) конвективного блока - 23шт., (1 комплект)

Должен соответствовать требованиям СТО ЦКТИ 10.002-2007 «Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла и коллектора стационарных котлов. Общие технические требования к изготовлению»

Сведения об оборудовании: КВр-23,26-150 (КВТСВ 20-150)

Год выпуска котлоагрегата-2001г

Зав.№10177

Чертеж № 14.02.01.000

Расчетное давление, Мпа (кгс/см2)-2,5(25)

Расчетная тем-ра-150 ºС

Марка стали – 10, 20.

Изготовитель ОАО «Дорогобужкотломаш».

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Желательно чтобы конвективный блок был новым 2018-19года