Емкость 60м3 из стали в виде цилиндра с двумя плоскими, коническими или сферическими днищами. Для придания резервуару большей прочности боковые стенки укрепляют кольцами жесткости. Также ребрами жёсткости могут усиливаться и днища. По техническим требованиям толщина стенок и днища должна быть не менее 4 мм.

В верхней части емкости устанавливаются дыхательные клапаны, замерный люк, уровнемер и люк-лаз. Для удобства обслуживания устанавливается стальная лестница с площадкой. В нижней части подключаются трубопроводы. Все конструкции имеют антикоррозионное покрытие.

Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа - 0.4

Рабочая температура, °С2760

используется для хранения дизельного топлива! обратите внимание ёмкость нужна в Сабетте ЯНАО