**ООО «Компания Тесей», заинтересовано в приобретении кухонного оборудования, а именно:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Требования к потребительским свойствам, которым должен (должны) соответствовать поставляемый (ые) товар (ы)** |
| 1 | **Стол производственный** | 3 | шт | 1200х600х850, с бортом, суммарный размер всей свободной рабочей поверхности 3,6 м с внутренней металлической полкой, глухой. |
| 2 | **Весы порционные электронные CAS SW-5W (или эквивалент)** | 1 | шт | Класс точности: средний;  Водо- и пылезащитное исполнение (IP 66);  Вычитание массы тары;  Автоматическое выключение в случае отсутствия взвешивания через 9 минут;  Питание от сети через адаптер или от батарей марганцевых / щелочных;  Зарядка держится 500 / 1000 часов.  Температурный режим: от -10 до 40 °С;  Наибольший предел взвешивания не менее 5 кг;  Дискретность отсчета: 2 г |
| 3 | **Индукционная плитка электрическая Kitfort KT-104** | 1 | шт | Максимальная потребляемая мощность 4 кВт;  Материал покрытия панели – стеклокерамика;  Материал конфорок – стеклокерамика;  Общее количество конфорок не менее 2;  Диаметр конфорок 260 мм;  Дисплей должен быть;  Вид управления кнопочный;  Таймер и защитное отключение – присутствует;  Дополнительно должно быть 10 уровней мощности;  Ширина 60 см, высота 6.5 см, глубина 36 см, вес 4.2 кг |
| 4 | **Плита индукционная Kromaax Endever IP-26** | 2 | шт | Мощность 2000 Вт;  Номинальное напряжение 220-240 В;  Материал поверхности стеклокерамическая;  Кнопочная панель управления LED - дисплей  7 программ приготовления;  Таймер включения с интервалом до 24 часов;  Таймер работы до 3 часов;  Функция защиты от перегрева присутствует;  Функция защиты от скачков напряжения сети присутствует;  Диаметр рабочих поверхностей 25х25 см;  Размер 34х28х6см;  Вес 1,7 кг;  Управление микропроцессорное |
| 5 | **Гастроемкость из нержавеющей стали** | 13 | шт | GN 1/1 530х325х20 мм. |
| 6 | **Гастроемкость из нержавеющей стали** | 1 | шт | GN 1/1 530х325х65 мм. |
| 7 | **Миксер планетарный GASTRORAG QF-3470** | 1 | шт | Тестомесильная машина для перемешивания и взбивания. Модель должна быть оснащена съемными насадками и регулятором скорости. Рабочая головка должна быть откидной. Должно быть 6 (шесть) скоростей двигателя (3000/3750/4500/ 10000/12000/13600 об/мин) и режим пульсации 13600 об/мин. Максимальный замес хлебного теста не менее 2 кг, максимальное взбивание яиц не менее 16 штук. Таймер отсутствует. Стандартная комплектация: устойчивая станина, рукоятка фиксатора рабочей головки, дисковый переключатель скоростей, 3 насадки – мешалки: крюк для теста (1,2 и 3 скорости), плоский битер для блинного теста, картофельного пюре, крема (1-6 скорости), венчик для взбивания (4,5 и 6 скорости). Длина 445 мм, ширина 295 мм, высота 422 мм, масса 8,55 кг. Способ установки должен быть настольный. Объем дежи (чаши) – 4. Тип крепления дежи должен быть съемным. Напряжение – 220 В, мощность – 0,65 кВт. Материал корпуса должен быть из цинкового сплава с хромированным покрытием. Материал рабочей емкости должен быть из нержавеющей стали. |
| 8 | **Шкаф холодильный Indesit SB 167 (или эквивалент)** | 5 | шт | Морозильная камера должна быть снизу;  Энергопотребление - класс B (445 кВтч/год);  Количество компрессоров 1;  Хладагент R134a (HFC);  Количество камер 2;  Тип управления – механический;  Размораживание морозильной камеры – ручное;  Количество полок – не менее 5;  Размораживание холодильной камеры - капельная система;  Автономное сохранение холода до 15 ч;  Мощность замораживания до 4 кг/cутки;  Индикация отключения электропитания – световая;  Общий объем не менее 300 л;  Генератор льда отсутствует;  Возможность перевешивания двери присутствует;  Уровень шума не более 39 дБ;  Климатический класс N;  Дверь стеклянная |
| 9 | **Стеллаж 4-х уровневый** | 1 | шт | 800Х500Х1800 Полки AISI 430 - 4 шт. Стойки оцинкованная сталь или AISI 430 - 4 шт. |
| 10 | **Стол с моечной ванной** | 6 | шт | Ванна моечная с бортиком без выемки под смесителя;  Сварная конструкция;  Материал изготовления: каркас – оцинкованная сталь, мойка - нержавеющая сталь AISI430;  Высота бортика 50 мм;  Регулируемые по высоте ножки с пластиковой накладкой;  Размер мойки:430х430х300 мм;  Габариты (Д х Ш х В) 1010х530х870 мм;  Емкость ванны – сварная;  Установка – пристенная;  Материал каркаса - оцинкованная сталь |
| 11 | **Смеситель холодной и горячей воды Р4097 (или эквивалент)** | 6 | шт | Смеситель для мойки высокий;  Струя 2 вида: душ и нормальная;  Керамический немецкий картридж;  Гибкая подводка, 2 шт. 1/2"";  Поворот на 360 гр.;  Мин. рабочее давление 0,5 бар;  Надежная латунная гайка крепления;  Смеситель из высококачественной латуни со спиралевидной пружиной;  Металлическая лейка-распылитель;  Поворотный излив с краном. |
| 12 | **Блендер ручной погружной Redmond rhb-2913** | 1 | шт | Блендер погружной  Максимальная мощность 1200 Вт;  Номинальная мощность 750 Вт;  Материал корпуса пластик;  Материал погружной части металл;  Плавная регулировка скорости;  Турборежим;  Измельчитель;  Мерный стакан;  Венчик для взбивания;  Комплектация: руководство по эксплуатации, S-образный нож, чаша измельчителя с крышкой, переходник для насадки-венчика, сервисная книга, блок электродвигателя, насадка-венчик, насадка-блендер, стакан для смешивания;  Дополнительно должна быть защита двигателя от перегрева |
| 13 | **Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит ROYAL** | 1 | набор | Дно кастрюли должно быть тройным;  Тип плиты – индукционный;  В наборе должны быть:  -кастрюля с крышкой 6,3 л, 24х14 см;  -кастрюля с крышкой 3,1 л, 20х10 см;  -кастрюля с крышкой 1,6 л, 16х8 см;  -ковш с крышкой 1,9 л, 16х9 см;  -сковорода с крышкой 2,9 л, 24х6,5 см;  - пароварка 3,1 л, 20х10 см;  -сетка для фритюра со съемной ручкой;  -салатница с пластиковой крышкой;  -подставка бакелитовая – 2 шт;  -ручка с вакуумной присоской;  -книга рецептов |
| 14 | **Сотейник для индукционных плит** | 1 | шт | Сотейник профессиональный;  Диаметр 14 см;  Высота 5,5 см;  Поверхность снаружи глянцевая, внутри матовая;  Дно сэндвич;  Округлая ручка;  Полностью нержавеющая сталь;  Объем 0,6л |
| 15 | **Сотейник для индукционных плит** | 1 | шт | Сотейник профессиональный;  Диаметр 14 см;  Высота 5,5 см;  Поверхность снаружи глянцевая, внутри матовая;  Дно сэндвич;  Округлая ручка;  Полностью нержавеющая сталь;  Объем 0,8л |
| 16 | **Сковорода для индукционных плит Tefal Emotion (или эквивалент)** | 1 | шт | Диаметр 24 см;  Материал сталь;  Форма круглая;  Титановое антипригарное покрытие;  Индикатор нагрева |
| 17 | **Сковорода для индукционных плит Tefal Emotion (или эквивалент)** | 1 | шт | Диаметр 28 см;  Материал сталь;  Форма круглая;  Титановое антипригарное покрытие;  Индикатор нагрева |
| 18 | **Гриль сковорода для индукционных плит Lodge L8SGP3 (или эквивалент)** | 1 | шт | Диаметр 24х24 см;  Материал чугун;  Форма квадратная;  Можно использовать в духовке |
| 19 | **Шенуа (дуршлаг кониический)** | 1 | шт | Диаметром 24см;  Возможен вариант с сеткой;  Дуршлаг конический |
| 20 | **Подставка для разделочных досок East (или эквивалент)** | 2 | шт | Металлическая подставка для разделочных досок;  Размер 300х270х270 мм;  Настольная из нержавеющей стали на 6 досок; Ширина каждого отделения 2,5 см. |
| 21 | **Шкаф шоковой заморозки Hurakan HKN-BCF5 (или эквивалент)** | 1 | шт | Температурный режим охлаждения от 90 до 3 °С;  Цикл охлаждения 90 мин.;  Производительность цикла охлаждения не менее 12 кг;  Температурный режим заморозки от 90 до -18 °С;  Цикл заморозки 240 мин.;  Производительность цикла заморозки не менее 8 кг;  Два уровня на одного участника;  Гастроемкости GN 1/1 ;  Количество гастроемкостей не менее 5;  Напряжение 220 В;  Тип охлаждения: вентиляция |
| 22 | **Микроволновая печь Tesler ME-2052 (или эквивалент)** | 1 | шт | Объем не менее 20 л;  Мощность 700 Вт;  Электронное управление;  Тактовые и кнопочное переключатели;  Дисплей |
| 23 | **Фритюрница AIRHOT EF8 (или эквивалент)** | 1 | шт | Корпус выполнен из нержавеющей стали;  Температурный режим 60-190 ºС;  Корзины с крышками в комплекте;  2 термостата — рабочий и аварийный;  Объём не менее 4 литров |
| 24 | **Слайсер, ломтерезка Clatronic AS 2958 (или эквивалент)** | 2 | шт | Диаметр режущего лезвия не менее 220 мм;  Толщина нарезки максимальная 15 мм;  Материал ножа нержавеющая сталь;  Самозаточка ножа;  Количество скоростей 3;  Регулировка толщины ломтика;  Максимальная потребляемая мощность 180 Вт;  Прорезиненные ножки |
| 25 | **Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1106 (или эквивалент)** | 1 | шт | Соковыжималка электрическая шнековая;  Мощность 260 Вт;  Емкость для сока;  Количество скоростей 1;  Материал корпуса пластик;  Система прямой подачи сока;  Автоматический выброс мякоти;  Загрузочный лоток;  Круглая горловина;  Система "капля-стоп";  Комплектация: толкатель, контейнеры для мякоти и сока - 2 шт, фильтр, документация, щеточка для чистки |
| 26 | **Стол производственный** | 2 | шт | Стол разделочный СР-2;  Размер 1800х600х850 мм;  Допустимо без борта;  С внутренней металлической полкой;  Глухой |
| 27 | **Морозильный шкаф (морозильный ларь) Gorenje F 6181 (или эквивалент)** | 1 | шт | Энергетический класс A +;  Открытие двери -двустороннее открытие двери;  Материал двери стальной лист;  Климатический класс: СН, Н, СТ, Т;  1 компрессор;  Общий объем брутто / нетто 309/270 л;  Мощность замораживания за 24 часа 25 кг;  Безопасное время отключения питания 28 ч;  Электронное управление за дверью;  Морозильная камера с ручным управлением;  Визуальный сигнал для высокой температуры в морозильной камере - красный сигнал;  Отсек для хранения - 6 ящиков;  Морозильный отсек - 2 двери;  Энергопотребление 0,83 кВтч;  Уровень шума не более 42 дБ;  Размеры (Ш × В × Г): 60×180×64 см |
| 28 | **Набор разделочных досок** | 1 | набор | Материал доски пластик;  Минимальные размеры:18х600х400 мм;  В наборе не менее 6 штук разных размеров и цветов |
| 29 | **Стол производственный** | 1 | шт | Размер 1800х600х850 мм;  Допустимо без борта;  С внутренней металлической полкой;  Глухой |
| 30 | **Стол производственный** | 1 | шт | Размер 1900х800х850 мм;  Допустимо без борта;  С внутренней металлической полкой;  Глухой |
| 31 | **Стол производственный** | 1 | шт | Стол разделочный СР-2;  Размер 1400х800х850 мм;  Допустимо без борта;  С внутренней металлической полкой;  Глухой |
| 32 | **Холодильная витрина настольная** | 1 | шт | Внутренний объем 201-300  Размер 1000х865х630 мм;  Температурный режим от 0 до +7 оС;  Хладагент R134a;  Тип охлаждения статический;  Комплектация:  -сетчатые решетки;  -подставка h=660 мм;  -датчик-реле температуры;  -пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы;  -экспозиционная поверхность, столешница из окрашенной оцинкованной стали;  Полка;  -люминесцентная подсветка;  -гнутое стекло;  -ночные шторки из оргстекла |

Просим Вас сообщить возможность поставки указанной продукции и направить коммерческое предложение с указанием:

- стоимости продукции;

- стоимость доставки до: **Мурманская область, г. Апатиты**

-срока поставки, с момента размещения заказа.

Также, для обеспечения взаимовыгодных условий сотрудничества просим Вас, по возможности, предоставить минимальную цену поставки.

Исп. Малышева Ирина

email: [adm5-tesey@inbox.ru](mailto:adm5-tesey@inbox.ru)

Тел. +7-923-302-3777