**ООО «Компания Тесей», заинтересовано в приобретении кухонного оборудования, а именно:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Требования к потребительским свойствам, которым должен (должны) соответствовать поставляемый (ые) товар (ы)** |
| 1 | **Стол производственный** | 3 | шт | 1200х600х850, с бортом, суммарный размер всей свободной рабочей поверхности 3,6 м с внутренней металлической полкой, глухой. |
| 2 | **Весы порционные электронные CAS SW-5W (или эквивалент)** | 1 | шт | Класс точности: средний;Водо- и пылезащитное исполнение (IP 66);Вычитание массы тары;Автоматическое выключение в случае отсутствия взвешивания через 9 минут;Питание от сети через адаптер или от батарей марганцевых / щелочных;Зарядка держится 500 / 1000 часов.Температурный режим: от -10 до 40 °С;Наибольший предел взвешивания не менее 5 кг;Дискретность отсчета: 2 г |
| 3 | **Индукционная плитка электрическая Kitfort KT-104**  | 1 | шт | Максимальная потребляемая мощность 4 кВт;Материал покрытия панели – стеклокерамика;Материал конфорок – стеклокерамика;Общее количество конфорок не менее 2;Диаметр конфорок 260 мм;Дисплей должен быть;Вид управления кнопочный;Таймер и защитное отключение – присутствует;Дополнительно должно быть 10 уровней мощности;Ширина 60 см, высота 6.5 см, глубина 36 см, вес 4.2 кг |
| 4 | **Плита индукционная Kromaax Endever IP-26**  | 2 | шт | Мощность 2000 Вт;Номинальное напряжение 220-240 В;Материал поверхности стеклокерамическая;Кнопочная панель управления LED - дисплей 7 программ приготовления;Таймер включения с интервалом до 24 часов; Таймер работы до 3 часов;Функция защиты от перегрева присутствует;Функция защиты от скачков напряжения сети присутствует;Диаметр рабочих поверхностей 25х25 см;Размер 34х28х6см;Вес 1,7 кг;Управление микропроцессорное |
| 5 | **Гастроемкость из нержавеющей стали** | 13 | шт | GN 1/1 530х325х20 мм. |
| 6 | **Гастроемкость из нержавеющей стали** | 1 | шт | GN 1/1 530х325х65 мм. |
| 7 | **Миксер планетарный GASTRORAG QF-3470**  | 1 | шт | Тестомесильная машина для перемешивания и взбивания. Модель должна быть оснащена съемными насадками и регулятором скорости. Рабочая головка должна быть откидной. Должно быть 6 (шесть) скоростей двигателя (3000/3750/4500/ 10000/12000/13600 об/мин) и режим пульсации 13600 об/мин. Максимальный замес хлебного теста не менее 2 кг, максимальное взбивание яиц не менее 16 штук. Таймер отсутствует. Стандартная комплектация: устойчивая станина, рукоятка фиксатора рабочей головки, дисковый переключатель скоростей, 3 насадки – мешалки: крюк для теста (1,2 и 3 скорости), плоский битер для блинного теста, картофельного пюре, крема (1-6 скорости), венчик для взбивания (4,5 и 6 скорости). Длина 445 мм, ширина 295 мм, высота 422 мм, масса 8,55 кг. Способ установки должен быть настольный. Объем дежи (чаши) – 4. Тип крепления дежи должен быть съемным. Напряжение – 220 В, мощность – 0,65 кВт. Материал корпуса должен быть из цинкового сплава с хромированным покрытием. Материал рабочей емкости должен быть из нержавеющей стали. |
| 8 | **Шкаф холодильный Indesit SB 167 (или эквивалент)** | 5 | шт | Морозильная камера должна быть снизу;Энергопотребление - класс B (445 кВтч/год);Количество компрессоров 1;Хладагент R134a (HFC);Количество камер 2;Тип управления – механический;Размораживание морозильной камеры – ручное;Количество полок – не менее 5;Размораживание холодильной камеры - капельная система;Автономное сохранение холода до 15 ч;Мощность замораживания до 4 кг/cутки;Индикация отключения электропитания – световая;Общий объем не менее 300 л;Генератор льда отсутствует;Возможность перевешивания двери присутствует;Уровень шума не более 39 дБ;Климатический класс N;Дверь стеклянная |
| 9 | **Стеллаж 4-х уровневый** | 1 | шт | 800Х500Х1800 Полки AISI 430 - 4 шт. Стойки оцинкованная сталь или AISI 430 - 4 шт. |
| 10 | **Стол с моечной ванной** | 6 | шт | Ванна моечная с бортиком без выемки под смесителя;Сварная конструкция;Материал изготовления: каркас – оцинкованная сталь, мойка - нержавеющая сталь AISI430;Высота бортика 50 мм;Регулируемые по высоте ножки с пластиковой накладкой;Размер мойки:430х430х300 мм;Габариты (Д х Ш х В) 1010х530х870 мм;Емкость ванны – сварная;Установка – пристенная;Материал каркаса - оцинкованная сталь |
| 11 | **Смеситель холодной и горячей воды Р4097 (или эквивалент)** | 6 | шт | Смеситель для мойки высокий;Струя 2 вида: душ и нормальная;Керамический немецкий картридж;Гибкая подводка, 2 шт. 1/2"";Поворот на 360 гр.;Мин. рабочее давление 0,5 бар;Надежная латунная гайка крепления;Смеситель из высококачественной латуни со спиралевидной пружиной;Металлическая лейка-распылитель;Поворотный излив с краном. |
| 12 | **Блендер ручной погружной Redmond rhb-2913** | 1 | шт | Блендер погружнойМаксимальная мощность 1200 Вт;Номинальная мощность 750 Вт;Материал корпуса пластик;Материал погружной части металл;Плавная регулировка скорости;Турборежим;Измельчитель;Мерный стакан;Венчик для взбивания;Комплектация: руководство по эксплуатации, S-образный нож, чаша измельчителя с крышкой, переходник для насадки-венчика, сервисная книга, блок электродвигателя, насадка-венчик, насадка-блендер, стакан для смешивания;Дополнительно должна быть защита двигателя от перегрева |
| 13 | **Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит ROYAL** | 1 | набор | Дно кастрюли должно быть тройным;Тип плиты – индукционный;В наборе должны быть:-кастрюля с крышкой 6,3 л, 24х14 см;-кастрюля с крышкой 3,1 л, 20х10 см;-кастрюля с крышкой 1,6 л, 16х8 см;-ковш с крышкой 1,9 л, 16х9 см;-сковорода с крышкой 2,9 л, 24х6,5 см;- пароварка 3,1 л, 20х10 см;-сетка для фритюра со съемной ручкой;-салатница с пластиковой крышкой;-подставка бакелитовая – 2 шт;-ручка с вакуумной присоской;-книга рецептов |
| 14 | **Сотейник для индукционных плит** | 1 | шт | Сотейник профессиональный;Диаметр 14 см;Высота 5,5 см;Поверхность снаружи глянцевая, внутри матовая;Дно сэндвич;Округлая ручка;Полностью нержавеющая сталь;Объем 0,6л |
| 15 | **Сотейник для индукционных плит** | 1 | шт | Сотейник профессиональный;Диаметр 14 см;Высота 5,5 см;Поверхность снаружи глянцевая, внутри матовая;Дно сэндвич;Округлая ручка;Полностью нержавеющая сталь;Объем 0,8л |
| 16 | **Сковорода для индукционных плит Tefal Emotion (или эквивалент)** | 1 | шт | Диаметр 24 см;Материал сталь;Форма круглая;Титановое антипригарное покрытие;Индикатор нагрева |
| 17 | **Сковорода для индукционных плит Tefal Emotion (или эквивалент)** | 1 | шт | Диаметр 28 см;Материал сталь;Форма круглая;Титановое антипригарное покрытие;Индикатор нагрева |
| 18 | **Гриль сковорода для индукционных плит Lodge L8SGP3 (или эквивалент)** | 1 | шт | Диаметр 24х24 см;Материал чугун;Форма квадратная;Можно использовать в духовке |
| 19 | **Шенуа (дуршлаг кониический)** | 1 | шт | Диаметром 24см;Возможен вариант с сеткой;Дуршлаг конический  |
| 20 | **Подставка для разделочных досок East (или эквивалент)** | 2 | шт | Металлическая подставка для разделочных досок;Размер 300х270х270 мм;Настольная из нержавеющей стали на 6 досок; Ширина каждого отделения 2,5 см. |
| 21 | **Шкаф шоковой заморозки Hurakan HKN-BCF5 (или эквивалент)** | 1 | шт | Температурный режим охлаждения от 90 до 3 °С;Цикл охлаждения 90 мин.;Производительность цикла охлаждения не менее 12 кг;Температурный режим заморозки от 90 до -18 °С;Цикл заморозки 240 мин.;Производительность цикла заморозки не менее 8 кг;Два уровня на одного участника; Гастроемкости GN 1/1 ;Количество гастроемкостей не менее 5;Напряжение 220 В;Тип охлаждения: вентиляция |
| 22 | **Микроволновая печь Tesler ME-2052 (или эквивалент)** | 1 | шт | Объем не менее 20 л;Мощность 700 Вт;Электронное управление;Тактовые и кнопочное переключатели;Дисплей |
| 23 | **Фритюрница AIRHOT EF8 (или эквивалент)** | 1 | шт | Корпус выполнен из нержавеющей стали;Температурный режим 60-190 ºС;Корзины с крышками в комплекте;2 термостата — рабочий и аварийный;Объём не менее 4 литров |
| 24 | **Слайсер, ломтерезка Clatronic AS 2958 (или эквивалент)** | 2 | шт | Диаметр режущего лезвия не менее 220 мм;Толщина нарезки максимальная 15 мм;Материал ножа нержавеющая сталь;Самозаточка ножа;Количество скоростей 3;Регулировка толщины ломтика;Максимальная потребляемая мощность 180 Вт;Прорезиненные ножки |
| 25 | **Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1106 (или эквивалент)** | 1 | шт | Соковыжималка электрическая шнековая;Мощность 260 Вт;Емкость для сока;Количество скоростей 1;Материал корпуса пластик;Система прямой подачи сока;Автоматический выброс мякоти;Загрузочный лоток;Круглая горловина;Система "капля-стоп";Комплектация: толкатель, контейнеры для мякоти и сока - 2 шт, фильтр, документация, щеточка для чистки |
| 26 | **Стол производственный** | 2 | шт | Стол разделочный СР-2;Размер 1800х600х850 мм;Допустимо без борта;С внутренней металлической полкой;Глухой |
| 27 | **Морозильный шкаф (морозильный ларь) Gorenje F 6181 (или эквивалент)** | 1 | шт | Энергетический класс A +;Открытие двери -двустороннее открытие двери;Материал двери стальной лист;Климатический класс: СН, Н, СТ, Т;1 компрессор;Общий объем брутто / нетто 309/270 л;Мощность замораживания за 24 часа 25 кг;Безопасное время отключения питания 28 ч;Электронное управление за дверью;Морозильная камера с ручным управлением;Визуальный сигнал для высокой температуры в морозильной камере - красный сигнал;Отсек для хранения - 6 ящиков;Морозильный отсек - 2 двери;Энергопотребление 0,83 кВтч;Уровень шума не более 42 дБ;Размеры (Ш × В × Г): 60×180×64 см |
| 28 | **Набор разделочных досок** | 1 | набор | Материал доски пластик;Минимальные размеры:18х600х400 мм;В наборе не менее 6 штук разных размеров и цветов |
| 29 | **Стол производственный** | 1 | шт | Размер 1800х600х850 мм;Допустимо без борта;С внутренней металлической полкой;Глухой |
| 30 | **Стол производственный** | 1 | шт | Размер 1900х800х850 мм;Допустимо без борта;С внутренней металлической полкой;Глухой |
| 31 | **Стол производственный** | 1 | шт | Стол разделочный СР-2;Размер 1400х800х850 мм;Допустимо без борта;С внутренней металлической полкой;Глухой |
| 32 | **Холодильная витрина настольная** | 1 | шт | Внутренний объем 201-300Размер 1000х865х630 мм;Температурный режим от 0 до +7 оС;Хладагент R134a;Тип охлаждения статический;Комплектация:-сетчатые решетки;-подставка h=660 мм;-датчик-реле температуры;-пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы;-экспозиционная поверхность, столешница из окрашенной оцинкованной стали;Полка;-люминесцентная подсветка;-гнутое стекло;-ночные шторки из оргстекла |

Просим Вас сообщить возможность поставки указанной продукции и направить коммерческое предложение с указанием:

- стоимости продукции;

- стоимость доставки до: **Мурманская область, г. Апатиты**

 -срока поставки, с момента размещения заказа.

Также, для обеспечения взаимовыгодных условий сотрудничества просим Вас, по возможности, предоставить минимальную цену поставки.

Исп. Малышева Ирина

email: adm5-tesey@inbox.ru

Тел. +7-923-302-3777