**Поставка в Красноярск до 25 апреля!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование.**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Плавучий знак (металлический буй), тип I (треугольный силуэт надводной части знака), типоразмер – 4, ГОСТ 26600-98 | шт. | 5 |
| 2. | Плавучий знак (металлический буй), тип II (прямоугольный силуэт надводной части знака), типоразмер – 4, ГОСТ 26600-98 | шт. | 5 |

**Характеристики:**

**Толщина металла** **(проката) -** Силуэтная и поплавковая части – 3 мм.

**Устройства** - Наличие пенала в корпусе силуэтной части

 с размерами 200 х 200 х 400 мм (для источников питания).

 - Оборудование корпуса силуэтной части двумя

диаметрально расположенными рымами, сливным устройством в нижней части силуэта.

**Окраска**

1. Внутренние и наружные поверхности должны быть обработаны защитным покрытием (грунтование) - 1 слой.
2. Наружная поверхность силуэта должна быть окрашена водостойкой эмалевой краской:
* Для I типа - цвет белый (2 слоя)
* Для II типа - цвет красный (2 слоя)
1. Нижняя часть силуэта должна быть окрашена по периметру водостойкой эмалевой краской черного цвета, ширина полосы 20 см - 1 слой.

4. Поплавковая часть должна быть окрашена в черный цвет водостойкой эмалевой краской – 1 слой.

**Сопроводительная документация:**

* Информация об изготовителе – адрес и реквизиты.
* Информация о приобретаемом объекте – наименование, ГОСТ, тип, типоразмер, дата постройки, наименование технической документации, результаты проведенных испытаний.