Напряжение питания 176-264 В (AC), 50-60 Гц

Потребляемая мощность50 Вт

Световой поток модуля 6 800 лм

Световой поток светильника 5 700 лм

Температура свечения 5000 K КСС «Д» косинусная

Индекс цветопередачи CRIRa ≥ 75

Рабочий ресурс 100000 часов.

Гарантия от 5 лет.