Заявка.

Лента сигнальная, оградительная, полиэтиленовая, ширина 30-500 мм.

Сигнальная лента является средством для временного обозначения и ограждения мест проведения ремонтных

работ, аварийных участков, открытых траншей. Материалом для изготовления оградительной ленты служит

специальный полиэтилен, в состав которого входит свет стабилизатор. Благодаря свет стабилизирующим добавкам

оградительная лента хорошо различима ночью и при любой погоде. Как правило, она имеет окраску в виде

чередующихся красных и белых полос, расположенных под углом 45° к направлению ленты. Полиэтилен,

используемый для изготовления, отличается высокими показателями по прочности на растяжение и разрыв.

Достаточно лишь протянуть ленту оградительную по периметру рабочей территории и надежно ее закрепить на

таком уровне, чтобы любой прохожий смог издалека ее заметить. Технические характеристики: Длина рулона не

менее 200 м. Ширина не более 70 мм. Прочность при разрыве не менее 17 Мпа.**Количество- 162 рулона.**