|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | | | **Ед.**  **изм.** | **Коли-чество** |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм. показателя** | **Требуемое значение** |
| 1 | **Коврик** | Грязезащитные, влаговпитывающиепридверные коврики |  | соответствие | шт | 23 |
| Высота ворса | мм | Не менее 7 |
| Материал ворса |  | Полиэстр |
| Состав подложки |  | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Ширина | см | Не менее 60 |
| длина | см | Не менее 90 |
| 2 | **Коврик** | Грязезащитные, влаговпитывающиепридверные коврики |  | соответствие | шт | 5 |
| Высота ворса | мм | Не менее 7 |
| Материал ворса |  | Полиэстр |
| Состав подложки |  | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Ширина | см | Не менее 90 |
| длина | см | Не менее 150 |
| 3 | **Коврик** | Применение |  | для использования в качестве входных грязесборных, антискользящих покрытий. | шт | 10 |
| Материал |  | резина |
| Длина | см | Не менее 150 |
| Ширина | см | Не менее 100 |
| Цвет |  | Предпочтительно темный |
| Высота | см | Не менее 14 |
| Структура |  | Открытая ячеистая |