**Требования, предъявляемые к объекту закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические и качественные характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | \*\*Кресло руководителяhttps://krasnoyarsk.jaam.ru/files/images/b24/b24a7437d710af10c90fb11239f85e96/593981cdb8c2d614482f8e19/wmo/B1.jpg | **Регулировка высоты кресла, см: от 100 до 110 (включительно) (с полным покрытием диапазона)**Спинка:**Высота, см: от 51 до 55****Ширина, см: от 49 до 51**Подголовник (интегрированный) - наличиеМеханизм регулировки спинки и сидения: механизм качания с возможностью фиксации и регулировкой жесткости пружины по весу сидящегоСидение:**Ширина, см: от 49 до 51** **Глубина, см: от 49 до 51**Материал обивки спинки и сидения: натуральная кожаМатериал задней части спинки: искусственная кожаЦвет*:* черныйНаполнитель: литой полиуретан**Плотность наполнителя, кг/м3: от 25 до 40 (включительно)**Подлокотники:Материал: пластик, металл, кожаЦвет пластика: черныйЦвет металла: хромЦвет кожи: в цвет изделияТип основания (базы) кресла: пятилучевая крестовина с прорезиненными роликамиМатериал крестовины: хромированный алюминий с полиуретановыми накладками**Диаметр крестовины, см: от 62 до 66** Цвет каркаса: хром Цвет пластиковых элементов (роликов, кожуха газ – патрона, механизма): черныйМеханизм регулировки высоты кресла: газлифт**Вес, кг*:* не более 20**Максимальная нагрузка, кг.: не менее 90 (значение параметра не требует конкретизации) | шт. | 2 |
| 2. | \*\*Кресло руководителя с высокой спинкойÐÑÐ¸ÑÐ½Ð¾Ðµ ÐºÑÐµÑÐ»Ð¾ Maxus A | **Регулировка высоты кресла, см: от 118 до 128 (включительно) (с полным покрытием диапазона)**Спинка:**Высота, см: от 69 до 73****Ширина, см: от 49 до 51**Подголовник (интегрированный) - наличиеМеханизм регулировки спинки и сидения: механизм качания с возможностью фиксации и регулировкой жесткости пружины по весу сидящегоСидение:**Ширина, см: от 49 до 51** **Глубина, см: от 49 до 51**Материал обивки спинки и сидения: натуральная кожаМатериал задней части спинки: искусственная кожаЦвет*:* черныйНаполнитель: литой полиуретан**Плотность наполнителя, кг/м3: от 25 до 40 (включительно)**Подлокотники:Материал: пластик, металл, кожаЦвет пластика: черныйЦвет металла: хромЦвет кожи: в цвет изделияТип основания (базы) кресла: пятилучевая крестовина с прорезиненными роликамиМатериал крестовины: хромированный алюминий с полиуретановыми накладками**Диаметр крестовины, см: от 62 до 66** Цвет каркаса: хром, Цвет пластиковых элементов (роликов, кожуха газ – патрона, механизма): черный Механизм регулировки высоты кресла: газлифт**Вес, кг.: не более 21**Максимальная нагрузка, кг.: не менее 120 (значение параметра не требует конкретизации) | шт. | 1 |
| 3 | \*Стол для заседаний | Состоит из столешницы, двух панелей – опор, передней панели.Габаритные размеры, мм*:* **Ширина: от 2200 до 2220 (включительно)****Глубина: от 950 до 960 (включительно)****Высота: от 750 до 760 (включительно)****Толщина столешницы, мм: не менее 60****Толщина опор, мм: не менее 60**Материал кромки стола, столешницы и опор: МДФПокрытие: шпон из натуральной древесиныЦвет: палисандрПередняя панель соединена с двумя деревянными панелями – опорами **Расстояние от пола до передней панели, см.: не менее 7****Передняя панель утоплена вглубь стола на расстояние, см.: не менее 15** Края столешницы и края двух панелей - опор сформированы на местах стыков под углом 45 градусовВыдвижной ящик – пенал: наличиеДополнительно: Под столешницей отсутствие скрытых металлических профилей и траверс. Панели – опоры прикреплены к передней панели изнутри. Количество креплений, соединяющих столешницу с панелями опорами **не менее 12 шт.** | шт | 1 |
| 4. | \*Брифинг - приставка205281 | Состоит из столешницы, двух панелей – опор с центральной перегородкойГабаритные размеры, мм:**Ширина: от 1200 до 1220 (включительно)****Глубина: от 860 до 870 (включительно)****Высота: от 730 до 740 (включительно)****Толщина столешницы и опор, мм: не менее 41**Материал: МДФПокрытие*:* шпон из натуральной древесиныЦвет: палисандрСтолешница брифинг – приставки ниже уровня столешницы стола для заседаний (позиция № 3) Края столешницы закруглены по периметруДополнительно: Под столешницей отсутствие скрытых металлических профилей и траверс | шт. | 1 |
| 5. | \*Греденция | Состоит из 2-х секций под одним топом, двумя распашными дверцами и центральной полкой Габаритные размеры, мм**Ширина: от 1830 до 1850 (включительно)****Глубина: от 450 до 460 (включительно)****Высота: от 730 до 740 (включительно)**Материал топа и боковин: МДФОблицовка: шпон из натуральной древесины **Толщина топа и боковин, мм: не менее 25**Края топа закруглены по периметру Материал дверей: МДФОблицовка*:* шпон из натуральной древесины **Толщина дверей, мм: не менее 18**Материал полок: ЛДСП**Толщина полок, мм: не менее 25** Дверцы распашные: Дверцы расположены выше уровня полаКол-во, шт: 4Полки вкладные:Кол-во, шт: 2Цвет: палисандрЛицевая фурнитура: ручки – скобыКол-во, шт: 4**Межцентровое расстояние, мм: не менее 128**Внутренняя фурнитура: петли дверей с механизмом плавного закрывания**Кол-во на одну дверь, шт.: не менее 2** | шт. | 1 |

\* Товар поставляется в комплекте, соответствует по цвету и дизайну

\*\* Товар соответствует по цвету и дизайну