ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1 | **Канат стальной 14.0мм** грузовой типа ЛК-Р с орг.сердечником, оцинкованный по группе Ж, маркировочной группы не ниже 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²), обозначение согласно ГОСТ 2688-80 «14-Г-В-Ж-Н-Р-Т-1770» Сертификат качества/соответствия  | пог. м | 300 |
| 2 | **Канат стальной 27,0мм**стальной грузовой типа ЛК-Р с орг.сердечником, оцинкованный по группе Ж, маркировочной группы не ниже 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²), обозначение согласно ГОСТ 2688-80 «27-Г-В-Ж-Н-1770»Сертификат качества/соответствия | пог. м | 300 |
| 3 | **Канат стальной 15.0мм**грузовой типа ЛК-Р с орг.сердечником, оцинкованный по группе Ж, маркировочной группы не ниже 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²), обозначение согласно ГОСТ 2688-80 «15-Г-В-Ж-Н-Р-Т-1570»Сертификат качества/соответствия | пог. м | 200 |
| 4 | **Канат стальной 22,5мм**грузовой типа ЛК-Р с орг.сердечником, оцинкованный по группе Ж, маркировочной группы не ниже 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²), обозначение согласно ГОСТ 2688-80 «22,5-Г-В-Ж-Н-1570» Сертификат качества/соответствия | пог. м | 400 |
| 5 | **Канат стальной 37,0мм**грузовой типа ЛК-Р с орг.сердечником, оцинкованный по группе Ж, маркировочной группы не ниже 1670 Н/мм² (170 кгс/мм²), обозначение согласно ГОСТ 2688-80«37-Г-В-Ж-Н-Т-1670» Сертификат качества/соответствия | пог. м | 100 |
| 6 | **Канат стальной 12.0мм**грузовой типа ЛК-Р с орг.сердечником, оцинкованный по группе Ж, маркировочной группы не ниже 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²), обозначение согласно ГОСТ 2688-80 «12-Г-В-Ж-Н-Р-Т-1570» Сертификат качества/соответствия | пог. м | 400 |
| 7 | **Канат стальной 28,0мм**грузовой типа ЛК-Р с орг.сердечником, оцинкованный по группе Ж, маркировочной группы не ниже 1670 Н/мм² (170 кгс/мм²), обозначение согласно ГОСТ 2688-80 «28-Г-В-Ж-Н-1670»Сертификат качества/соответствия | пог. м | 100 |
| 8 | **Канат стальной 37,0мм**грузовой типа ЛК-Р с орг.сердечником, из проволоки без покрытия, маркировочной группы не ниже 1670 Н/мм² (170 кгс/мм²), обозначение согласно ГОСТ 2688-80  «37-Г-В-Н-Т-1670»Сертификат качества/соответствия | пог. м | 200 |

* Поставка цельными бухтами (либо намоткой на барабаны), соответствие ГОСТу, наличие сертификатов качества/соответствия.
* Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками по согласованию.
* Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках-вкладышах к каждой единице товара **или** иным способом, позволяющим осуществить его идентификацию.

Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 месяцев с момента принятия товара.