|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристики | Ед. измерения | Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во (постоянная величина) |
| 1 | Жалюзи рулонные | Жалюзи рулонные представляют собой единое полотно, изготовленное из гладкого материала, которое способно закрывать всю площадь окна и сворачиваться при необходимости в рулон снизу-вверх.  С открытой системой без короба.  Состоят из вала, полотна, нижнего утяжелителя, цепи управления и комплектующих (заглушка верхней трубки, пружина, автостоп, кронштейн универсальный).  Полотно наматывается на алюминиевый вал диаметром 25 мм  В процессе эксплуатации вал не провисает и не деформируется. Механизм управления состоит из двух кронштейнов, втулки механизма управления, в которую вставляется цепь управления, и защитных пластиковых заглушек.  Вес нижнего утяжелителя должен обеспечивать равномерное натяжение полотна, достаточное для правильной намотки.  Кронштейны соединены между собой монтажным профилем. При поднятии и опускании рулонные жалюзи легко фиксируются на любой высоте.  Цвет всех комплектующих-белый.  Плотность ткани 250 г/м2.  Цвет ткани: в голубых тонах.  Светонепроницаемость: 50%.  Используемая ткань пропитана специальными водоотталкивающими, пылеотталкивающими, антистатическими и антибактериальными составами, а также устойчива к выцветанию, влажной и сухой чистке.  Тип механической регулировки: цепочный шнур- ручное управление вверх-вниз. Установлен с правой стороны жалюзи.  Тип установки: на профиль створки на двухсторонний скотч без саморезов. | шт. | 1700 | 730 | 66 |
| 2 | Жалюзи рулонные | Жалюзи рулонные представляют собой единое полотно, изготовленное из гладкого материала, которое способно закрывать всю площадь окна и сворачиваться при необходимости в рулон снизу-вверх.  С открытой системой без короба.  Состоят из вала, полотна, нижнего утяжелителя, цепи управления и комплектующих (заглушка верхней трубки, пружина, автостоп, кронштейн универсальный).  Полотно наматывается на алюминиевый вал диаметром 25мм  В процессе эксплуатации вал не провисает и не деформируется. Механизм управления состоит из двух кронштейнов, втулки механизма управления, в которую вставляется цепь управления, и защитных пластиковых заглушек.  Вес нижнего утяжелителя должен обеспечивать равномерное натяжение полотна, достаточное для правильной намотки.  Кронштейны соединены между собой монтажным профилем. При поднятии и опускании рулонные жалюзи легко фиксируются на любой высоте.  Цвет всех комплектующих-белый.  Плотность ткани 250 г/м2.  Цвет ткани: в голубых тонах.  Светонепроницаемость: 50%.  Используемая ткань пропитана специальными водоотталкивающими, пылеотталкивающими, антистатическими и антибактериальными составами, а также устойчива к выцветанию, влажной и сухой чистке.  Тип механической регулировки: цепочный шнур- ручное управление вверх-вниз. Установлен с правой стороны жалюзи по согласованию с Заказчиком.  Тип установки: на профиль створки на двухсторонний скотч без саморезов. | шт. | 1700 | 650 | 30 |