Отопление.

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,5 мм х 86м.

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,5 мм х 56м.

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2 мм х 12м.

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты х 3кг.

Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм. 14шт. по 9секций.

Кран шаровый латунный разъемный , полнопроходной, с наружней резьбой в пробку радиатора и внутренней резьбой в сгон (американка), диаметром: 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" х 28шт.

Сгоны стальные , диаметром: 3/4 мм х 28шт. + гайки стальные х 28шт.

Кран шаровый латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, диаметром: 25 мм, присоединение 1"х1" х 14шт.

Сгоны стальные , диаметром 25мм (1дюйм) х 28шт. + гайки стальные х 28шт.

Кран Маевского для чугунных радиаторов х 14шт.

Отводы стальные длинные 3/4 х 28шт.

Гайки стальные 3/4 х 28шт.

Паранитовые прокладки х 50шт.

Краска масляная белая матовая х 40кг.